TIM - Transmission Identification Module Das TIM hat auf die falsche Anfrage geantwortet
|  | Beschreibung
|  | Auswirkungen auf den Fahrbetrieb
|  | Mögliche Ursachen
|  | Handlungsort
|  | Handlungsanweisung
|  | Setz-Bedingungen des Ereignisses
|  | Prüf-Bedingungen des Ereignisses
|  | Abschließende Funktionskontrolle
Beschreibung Das TIM hat auf die falsche Anfrage geantwortet. Auswirkungen auf den Fahrbetrieb Es ist keine Kommunikation mit dem TIM möglich. Die getriebespezifischen Daten können nicht ausgelesen werden. Das Fahrzeug fährt mit der falschen Getriebe-Konfiguration. Mögliche Ursachen Die Software-Version des Getriebesteuergeräts passt nicht zur Software-Version des TIMs. Interner Fehler im Getriebesteuergerät. Interner Fehler im TIM. Handlungsort Keine Beschreibung verfügbar. Handlungsanweisung Software im Getriebesteuergerät neu laden. Fehlerspeicher löschen. Wenn der Fehler nochmals auftritt, Kontakt mit dem Voith-Kundendienst aufnehmen. Setz-Bedingungen des Ereignisses Keine Beschreibung verfügbar. Prüf-Bedingungen des Ereignisses Keine Beschreibung verfügbar. Abschließende Funktionskontrolle Wenn nicht eindeutige festgestellt werden kann, welche Komponente defekt ist, sollte versucht werden, den Fehler zu reproduzieren: Die Komponente wieder in das Fahrzeug einbauen. Funktion testen. Nach Behebung der Funktionsstörung müssen folgende Arbeiten durchgeführt werden: Probefahrt mit Funktionskontrolle durchführen. Fehlerspeicher auslesen. Getriebe auf Dichtigkeit prüfen. Abschließende Sichtkontrolle durchführen. Diese Arbeiten sind notwendig, um eine vollständige Funktion des Fahrzeuges zu gewährleisten.
© by Voith Turbo GmbH & Co. KG, S. Brunnengräber send remarks to stefan.brunnengraeber@voith.com (documentation department)