Auswertung Gangwahlbereich CAN-Signale "Requested gear" oder "Requested range" außerhalb des zulässigen Wertebereichs
|  | Beschreibung
|  | Auswirkungen auf den Fahrbetrieb
|  | Mögliche Ursachen
|  | Handlungsort
|  | Handlungsanweisung
|  | Setz-Bedingungen des Ereignisses
|  | Prüf-Bedingungen des Ereignisses
|  | Abschließende Funktionskontrolle
|  | Verwandte Themen
Beschreibung Die Ganginformationen vom Tastenschalter ist außerhalb des zulässigen Wertebereichs: Mindestens eines der beiden CAN-Signale Requested Gear oder Requested Range ist außerhalb des zulässigen Wertebereichs. Aus ´Requested Gear´ wird bei DIWA.5 die Fahrrichtungsinformation gelesen; aus ´Requested Range´wird der zulässige Gangbereich gewonnen. Auswirkungen auf den Fahrbetrieb Kein Fahrbetrieb möglich. Das Getriebe schaltet in Neutral. Eine Weiterfahrt ist über den optionalen Limp-Home-Schalter möglich. Mögliche Ursachen Defekt des Voith-CAN-Tastenschalters oder Defekt des MAN-FFR (Fahrzeug-Führungs-Rechner) bei Systemen ohne Voith CAN-Tastenschalter. Bei MAN-Fahrzeugen mit TEPS-Struktur tritt dieser Fehler regelmäßig auf. Das Problem ist bekannt und wird von MAN behoben. Betroffen ist die Botschaft TC1. Handlungsort Keine Beschreibung verfügbar. Handlungsanweisung Tastenschalter tauschen. Bei Fahrzeugen mit MAN-FFR (Fahrzeug-Führungs-Rechner) mit Hersteller Kontakt aufnehmen und FFR bzw. daran angeschlossenen Tastenschalter ggf. tauschen. Setz-Bedingungen des Ereignisses Keine Beschreibung verfügbar. Prüf-Bedingungen des Ereignisses Keine Beschreibung verfügbar. Abschließende Funktionskontrolle Wenn nicht eindeutig festgestellt werden kann, welche Komponente defekt ist, sollte versucht werden, den Fehler zu reproduzieren: Die Komponente wieder in das Fahrzeug einbauen. Funktion testen. Nach Behebung der Funktionsstörung müssen folgende Arbeiten durchgeführt werden: Probefahrt mit Funktionskontrolle durchführen. Fehlerspeicher auslesen. Getriebe auf Dichtigkeit prüfen. Abschließende Sichtkontrolle durchführen. Diese Arbeiten sind notwendig, um eine vollständige Funktion des Fahrzeuges zu gewährleisten. Verwandte Themen
|  | Kundendienst-Verzeichnis
© by Voith Turbo GmbH & Co. KG, S. Brunnengräber send remarks to stefan.brunnengraeber@voith.com (documentation department)