TRAP- Fehler ILLINA
|  | Beschreibung
|  | Auswirkungen auf den Fahrbetrieb
|  | Mögliche Ursachen
|  | Handlungsort
|  | Handlungsanweisung
|  | Setz-Bedingungen des Ereignisses
|  | Prüf-Bedingungen des Ereignisses
|  | Abschließende Funktionskontrolle
Beschreibung Die interne Logik des Mikrocontroller innerhalb der Getriebesteuerung meldet einen sogenannten 'Hardware Trap der Klasse B' . Die Bearbeitung des laufenden Programms wurde unterbrochen. 'Der Hardware Trap' verweist auf eine Befehlscode-Verzweigung auf eine ungerade Adresse: -> Illegal Instruction Access Flag - ILLINA. 'Hardware Traps' treten aufgrund von Fehlern oder speziellen Systemzuständen innerhalb des Mikrocontrollers auf. Sie werden unterschieden in 'Class A traps' und 'Class B traps' . Auswirkungen auf den Fahrbetrieb Reset des Getriebe-Steuergeräts. Betriebszustand 'Zwangsneutral'. Kein Fahrbetrieb. Mögliche Ursachen Die Software versucht eine Verzweigung auf eine ungerade Adresse. Handlungsort Keine Beschreibung verfügbar. Handlungsanweisung Laden Sie bitte die neueste für das Fahrzeug zugelassene Software. Falls der Fehler dennoch auftritt, wenden Sie sich bitte an den VOITH-Kundendienst und übermitteln Sie die Fehlerart und die Systembeschreibung des Fehlerorts. Setz-Bedingungen des Ereignisses Keine Beschreibung verfügbar. Prüf-Bedingungen des Ereignisses Keine Beschreibung verfügbar. Abschließende Funktionskontrolle Wenn nicht eindeutige festgestellt werden kann, welche Komponente defekt ist, sollte versucht werden, den Fehler zu reproduzieren: Die Komponente wieder in das Fahrzeug einbauen. Funktion testen. Nach Behebung der Funktionsstörung müssen folgende Arbeiten durchgeführt werden: Probefahrt mit Funktionskontrolle durchführen. Fehlerspeicher auslesen. Getriebe auf Dichtigkeit prüfen. Abschließende Sichtkontrolle durchführen. Diese Arbeiten sind notwendig, um eine vollständige Funktion des Fahrzeuges zu gewährleisten.
© by Voith Turbo GmbH & Co. KG, S. Brunnengräber send remarks to stefan.brunnengraeber@voith.com (documentation department)