Drehzahlerfassung Motor Nicht diagnostizierbarer Fehler
|  | Beschreibung
|  | Auswirkungen auf den Fahrbetrieb
|  | Mögliche Ursachen
|  | Handlungsort
|  | Handlungsanweisung
|  | Setz-Bedingungen des Ereignisses
|  | Prüf-Bedingungen des Ereignisses
Beschreibung Nicht näher diagnostizierbarer Fehler. Auswirkungen auf den Fahrbetrieb Harte Schaltungen. Kein Einlegen des Rückwärtsgangs. Hauptdruck auf Maximum. Reduzierung des Motormoments zum Getriebeschutz. Bei gleichzeitig defektem Sensor für Getriebeausgangsdrehzahl nur noch Notbtrieb Die Motordrehzahl bzw. davon abgeleitete Größen werden in der CAN-Kommunikation fehlerhaft gesetzt. Mögliche Ursachen Keine Beschreibung verfügbar. Handlungsort Drehzahlerfassung Motor Handlungsanweisung Keine Beschreibung verfügbar. Setz-Bedingungen des Ereignisses Keine Beschreibung verfügbar. Prüf-Bedingungen des Ereignisses Keine Beschreibung verfügbar.
© by Voith Turbo GmbH & Co. KG, S. Brunnengräber send remarks to stefan.brunnengraeber@voith.com (documentation department)