Softwaremodul Identifikationsdaten Ungültiger Identifier: dataset version number
|  | Beschreibung
|  | Auswirkungen auf den Fahrbetrieb
|  | Mögliche Ursachen
|  | Handlungsort
|  | Handlungsanweisung
|  | Setz-Bedingungen des Ereignisses
|  | Prüf-Bedingungen des Ereignisses
|  | Abschließende Funktionskontrolle
Beschreibung Ungültiger Identifier: dataset version number. Auswirkungen auf den Fahrbetrieb Keine Beschreibung verfügbar. Mögliche Ursachen Die aus dem Datensatz gelesene dataset version number ist ungültig. Der Wert wurde entweder überschrieben oder nicht richtig eingetragen. Der ASCII-String muss mit `E3` beginnen und zwei Bindestriche beinhalten. Handlungsort Keine Beschreibung verfügbar. Handlungsanweisung Bitte setzen Sie sich mit dem VOITH-Kundendienst in Verbindung. Sie benötigen einen anderen Datensatz. Setz-Bedingungen des Ereignisses Keine Beschreibung verfügbar. Prüf-Bedingungen des Ereignisses Keine Beschreibung verfügbar. Abschließende Funktionskontrolle Wenn nicht eindeutige festgestellt werden kann, welche Komponente defekt ist, sollte versucht werden, den Fehler zu reproduzieren: Die Komponente wieder in das Fahrzeug einbauen. Funktion testen. Nach Behebung der Funktionsstörung müssen folgende Arbeiten durchgeführt werden: Probefahrt mit Funktionskontrolle durchführen. Fehlerspeicher auslesen. Getriebe auf Dichtigkeit prüfen. Abschließende Sichtkontrolle durchführen. Diese Arbeiten sind notwendig, um eine vollständige Funktion des Fahrzeuges zu gewährleisten.
© by Voith Turbo GmbH & Co. KG, S. Brunnengräber send remarks to stefan.brunnengraeber@voith.com (documentation department)