Bremssignalquelle CAN Bremsmoment ständig größer NULL
|  | Beschreibung
|  | Auswirkungen auf den Fahrbetrieb
|  | Mögliche Ursachen
|  | Handlungsort
|  | Handlungsanweisung
|  | Setz-Bedingungen des Ereignisses
|  | Prüf-Bedingungen des Ereignisses
|  | Abschließende Funktionskontrolle
Beschreibung Bremsmoment ständig größer '0' . Auswirkungen auf den Fahrbetrieb Keine Retarderfunktion. Mögliche Ursachen Das über CAN empfangene Bremsmoment war im laufenden Betriebszyklus noch nie inaktiv, obwohl davon ausgegangen werden kann, dass das Fahrzeug nicht ständig gebremst wurde. Mögliche Ursachen sind: Defekt am Bremsgeber, der ständig zu einer gültigen Bremsanforderung führt. Sendendes Steuergerät liefert kein Bremsmoment '0' über CAN. Handlungsort Keine Beschreibung verfügbar. Handlungsanweisung Prüfen, ob der Bremsgeber ein Bremsgebersignal '0' liefert. CAN-Botschaft prüfen und ggf. Hersteller des senden Geräts kontaktieren. Setz-Bedingungen des Ereignisses Keine Beschreibung verfügbar. Prüf-Bedingungen des Ereignisses Keine Beschreibung verfügbar. Abschließende Funktionskontrolle Wenn nicht eindeutige festgestellt werden kann, welche Komponente defekt ist, sollte versucht werden, den Fehler zu reproduzieren: Die Komponente wieder in das Fahrzeug einbauen. Funktion testen. Nach Behebung der Funktionsstörung müssen folgende Arbeiten durchgeführt werden: Probefahrt mit Funktionskontrolle durchführen. Fehlerspeicher auslesen. Getriebe auf Dichtigkeit prüfen. Abschließende Sichtkontrolle durchführen. Diese Arbeiten sind notwendig, um eine vollständige Funktion des Fahrzeuges zu gewährleisten.
© by Voith Turbo GmbH & Co. KG, S. Brunnengräber send remarks to stefan.brunnengraeber@voith.com (documentation department)