Setup
|  | Beschreibung
Beschreibung
| Setup
In diesem Dialog können Sie das Programm auf Ihre Bedürfnisse anpassen. Wahl der Sprache für Programm-Dialoge. Farbauswahl für Balken- und LED-Darstellungen. Auswahl der Verzeichnisse und Laufwerke, in denen sich die Getriebe-Funktionssoftware, und die Datensätze befinden und Verzeichnis für die Protokolldatei, die beim Laden erstellt wird. Zum Löschen der Betriebsdaten und zur Auswahl von Schaltprogrammen benötigen Sie je ein Passwort. Die Passwörter werden vom VOITH-Kundendienst vergeben. Mit der „Baudrate“ wird festgelegt, mit welcher Geschwindigkeit der PC mit dem Getriebe-Steuergerät kommuniziert. Je größer der Wert gewählt wird, desto schneller ist die Kommunikation. Jedoch kann es bei schnellerer Kommunikation auch zu Unterbrechungen kommen. Es werden alle serielle Schnittstellen gelistet, die in der Systemsteuerung des Betriebssystems vorhanden sind, also zu der fest eingebauten Schnittselle (z.B. COM1) auch z.B. durch eine PC-Card nachgerüstete Schnittselle (z.B. COM3 oder/und COM4). Beachten Sie bitte, dass die Einstellungen nur dann übernommen werden, wenn Sie vor dem Verlassen des Menüs die Schaltfläche „YES“ anklicken.
© by Voith Turbo GmbH & Co. KG send remarks to markus.zwickel@voith.com (documentation department)