# Verwenden des Message Fensters / Window Das Message Fenster zeigt die Daten der Kommunikation zwischen ALADIN und einem angeschlossenen Getriebesteuergerät in Hex-Werten an (die LIDs). Zusätzlich werden Debug-Meldungen, z.B beim Aufruf einzelner Diagnosefunktionen, ausgegeben. Über das Message Fenster sehen Sie, z.B. bei Kommunikationsproblemen, ob grundsätzlich Daten zwischen ALADIN und einem angeschlossenen Getriebesteuergerät übermittelt werden.
| Das MessageWindow liefert wichtige Informationen für Experten und Voith Entwickler. Es dient nicht als Diagnosefunktion.
| So öffnen Sie das Fenster Message Fenster:
> | Das MessageWindow wird automatisch beim Start von ALADIN geöffnet, wenn entweder die Option "Zeige Steuergeräte-Antworten (RCV-Messages)" oder die Option "Zeige Tester-Requests (TX-Messages)" im ALADIN Setup aktiviert ist. Aktivieren Sie hierfür auf: Setup > Allgemein > Zeige... Wenn Sie die Option neu aktivieren, wird das MessageWindow erst beim nächsten ALADIN-Start geöffnet.
| Weiterführende Themen:
Erfahren Sie mehr über: Setup Erfahren Sie mehr über: User Level Erfahren Sie mehr über: Kommunikationsprobleme Erfahren Sie mehr über: FAQ Hoch > Übergeordnetes Kapitel © by Voith Turbo GmbH & Co. KG send remarks to joachim.ehleiter@voith.com (electronic department) or r.theilacker@voith.com (electronic department)