# Verwenden des Fensters - Rücksetz- und Löschfunktionen Diagnosis stellt folgende Lösch-Funktionen zur Verfügung. Löschen der TIM-Daten Löschen der Adaptionsdaten Löschen der Betriebsdaten Löschen des Ölalterungsindex nach Ölwechsel Löschen der Trenddaten der Ölstandsmessung Löschen der Servicedaten Rücksetzen der Schaltprogramm-Konfiguration Löschen des History-Speichers Löschen des Schlupf-Speichers
| Welche RESET-Funktionen unter den verschiedenen User-Level (Zugriffsberechtigungen) zur Verfügung stehen, entnehmen Sie: User Level
| So öffnen Sie die Diagnosis - Rücksetz- und Löschfunktionen:
Klicken Sie im Hauptfenster auf: Service > Resetfunktionen. Es werden automatisch alle zugehörigen Daten aus einem angeschlossenen Getriebe-Steuergerät gelesen.
| So nutzen Sie die Löschfunktionen:
> In der Spalte "Starte Löschauftrag" sehen Sie, ob diese Lösch-Funktion mit Ihrem User Level zur Verfügung steht. Klicken Sie auf den Schalter, um einen Löschauftrag zu starten.
> Symbol | Beschreibung
> | Lösch-Funktion steht zur Verfügung. Startet den Löschauftrag
> | Lösch-Funktion steht unter dem aktuellen User Level nicht zur Verfügung.
> Die Spalte "Status des Löschauftrags" zeigt Ihnen den aktuellen Status an.
> Symbol | Beschreibung
> | Kein Löschauftrag gesendet.
> | Lösch-Auftrag ist in Bearbeitung.
> | Lösch-Auftrag ist erfolgreich beendet.
> | Lösch-Auftrag kann nicht durchgeführt werden.
| Löschen der TIM-Daten
Das TIM (Transmission Identifikation Module) ist das elektronische Typenschild eines DIWA / NOWA Getriebes. Es enthält Informationen über die Getriebebauart. TIM-Daten sind unentbehrlich für eine korrekte Funktion der Getriebesoftware. Diese dürfen daher nie gelöscht werden. Die Funktion "Löschen der TIM-Daten" ist nur in der Entwicklung und in der Produktion verfügbar. Für weitere Informationen lesen Sie: TIM
| Löschen der Adaptionsdaten
Unter Adaption versteht man die automatische (selbstlernende) Anpassung der Schaltvorgänge an unterschiedliche Betriebsbedingungen. Die Getriebesoftware wird hierbei auf niedrigen Verschleiß und hohen Schaltkomfort optimiert. Abweichungen von Sollwerten für die Rutschzeiten der Lamellen werden durch Änderung des Steuerdruckverlaufes korrigiert. Nach Überholung oder Reparatur eines Getriebes (Arbeiten an den Lamellen) müssen die Adaptionsdaten gelöscht werden, um eine schnelle Anpassung an die neuen Betriebsbedingungen zu gewährleisten. Für weitere Informationen lesen Sie: Adaptionsdaten
| Löschen der Betriebsdaten
Betriebsdaten sind während des Betriebs anfallende Messwerte, die über die gesamte Getriebelaufzeit aufgezeichnet, klassifiziert und kumuliert werden. Betriebsdaten werden daher nie gelöscht. Die Funktion "Löschen der Betriebsdaten" ist nur in der Entwicklung und in der Produktion verfügbar. Für weitere Informationen lesen Sie: Betriebsdaten
| Löschen des Ölalterungsindex nach Ölwechsel
Der Ölalterungsindex wird durch das Getriebe-Steuergerät berechnet und gibt Auskunft über die aktuelle Qualität des Getriebeöls. Der Ölalterungsindex muss nach jedem Ölwechsel gelöscht werden, damit die aktuelle Qualität berechnet werden kann. Für weitere Informationen lesen Sie: Ölalterungsindex Erfahren Sie mehr über: Ölwechselunterstützung
| Löschen der Trenddaten der Ölstandsmessung
Die Trenddaten der Ölstandsmessung dienen der Beobachtung des Ölstandes während der gesamten Getriebelaufzeit. Diese Daten werden daher nie gelöscht.
| Löschen der Servicedaten
Bei Abnahme des Getriebes (PDI - PreDelivery Inspection) müssen die Servicedaten vom Voith Kundendienst eingetragen werden. Wenn Sie viele Servicedaten-Einträge ändern müssen, dient die Funktion "Löschen der Servicedaten" als Option. Für weitere Informationen lesen Sie: Servicedaten
| Rücksetzen der Schaltprogramm-Konfiguration
Durch die Funktion "Rücksetzten der Schaltprogramm-Konfiguration" können Sie die im Datensatz hinterlegte Basis-Schaltprogramm-Konfiguration wiederherstellen. Das Rücksetzen der Schaltprogramm-Konfiguration darf nur auf Anweisung durch den Voith Kundendienst erfolgen. Für weitere Informationen lesen Sie: Schaltprogramm-Konfiguration
| Löschen des History-Speichers
Bestimmte Ereignisse, wie die Durchführung eines Getriebe-Ölwechsels, die Konfiguration der Schaltprogramme oder Umprogrammieraktionen werden während der gesamten Getriebelaufzeit aufgezeichnet und im History-Speicher des Getriebe-Steuergeräts abgespeichert. Diese Daten werden daher nie gelöscht. Die Funktion "Löschen des History-Speichers" ist nur in der Entwicklung und in der Produktion verfügbar. Für weitere Informationen lesen Sie: History-Speicher
| Löschen des Schlupf-Speichers
Nach Überholung (Arbeiten an den Lamellen) oder Tausch eines Getriebes muss der Schlupf-Speicher gelöscht werden, um eine korrekte Funktion des Frühwarnsystems zu gewährleisten.
| So stoppen Sie die Kommunikation mit dem Getriebe-Steuergerät
> | Klicken Sie auf das Symbol, um die Kommunikation mit dem Getriebe-Steuergerät zu stoppen. Diese Funktion wird nur für Debug-Aufgaben benötigt.
| Weiterführende Themen:
Erfahren Sie mehr über: User Level Erfahren Sie mehr über: History-Speicher Erfahren Sie mehr über: Das TIM Erfahren Sie mehr über: Ölwechselunterstützung Erfahren Sie mehr über: Schaltprogrammkonfiguration Erfahren Sie mehr über: Betriebsdaten Erfahren Sie mehr über: Adaption Erfahren Sie mehr über: FAQ Hoch > Übergeordnetes Kapitel © by Voith Turbo GmbH & Co. KG send remarks to joachim.ehleiter@voith.com (electronic department) or r.theilacker@voith.com (electronic department)