# Setup - Registerkarte EOL In der Registerkarte EOL können Sie einstellen, welche Spalten im Voith EOL-Manager angezeigt werden. Für Informationen über den EOL-Manager lesen Sie: Voith EOL-Manager
| Die Standard-Einstellungen des ALADIN-Setup entsprechen den Diagnoseaufgaben der User Level 'Customer' und 'Service'!
| So öffnen Sie das Setup-Fenster:
> | Klicken Sie im ALADIN Hauptfenster auf: Setup
| So speichern Sie im Setup-Fenster:
> | Klicken Sie im Setup-Fenster auf die Schaltfläche: Exit. Es wird das Dialog-Fenster "ALADIN Setup speichern" angezeigt. Klicken Sie auf Ja, wenn Sie alle Änderungen am Setup übernehmen möchten. Klicken Sie auf Nein, wenn Sie alle Änderungen verwerfen möchten.
| Diese EOL-Spalten können Sie aktivieren
> | Report-Kapitel | Beschreibung |
> | Byte | Entwickler-Information |
> | Byte-Startposition | Entwickler-Information |
> | Byte-Länge | Entwickler-Information |
> | Bit | Entwickler-Information |
> | Bit-Startposition | Entwickler-Information |
> | Bit-Länge | Entwickler-Information |
> | Wert wurde verändert | Entwickler-Information |
> | Parameter ist ReadOnly | Entwickler-Information |
> | Value State | Zeigt den Status des EOL-Wertes an. (OK, Verfügbar, Fehlerkennung) |
> | Wert in HEX | Zeigt die EOL-Werte in hexadezimaler Darstellung |
| Weiterführende Themen:
Erfahren Sie mehr über: EOL Erfahren Sie mehr über: EOL im Report Erfahren Sie mehr über: FAQ Hoch > Übergeordnetes Kapitel © by Voith Turbo GmbH & Co. KG send remarks to joachim.ehleiter@voith.com (electronic department) or r.theilacker@voith.com (electronic department)