# Der Datensatz Die Software im Getriebe-Steuergerät besteht aus drei Teilen: Einer Funktionssoftware, einem Datensatz und einem Boot-Loader. Der Datensatz dient dazu, die Funktionen der Getriebesoftware zu konfigurieren. Im Datensatz werden, z.B: die Schaltprogramme konfiguriert, Berechnungswerte vorgegeben, flexible Ein- / Ausgänge konfiguriert oder CAN-Empfangsbotschaften definiert. Kurz: Die Funktionssoftware bestimmt, wie etwas berechnet wird, der Datensatz enthält Werte für die Berechnung. Ein vollständiger Datensatz umfasst ca. 1000 verschiedene Konfigurations-Variablen. Der vollständige Name für einen Datensatz besteht aus der Kennung der zugehörigen Funktionssoftware, bestehend aus Version und zugehöriger Hardware, einer Datensatzkennung und der Datei-Endung ".hex". Ein Datensatz für die Software E300.1-D5.2.0.0 mit Datensatzkennung "08154711" hätte den Name: E300.1-D5.2.0.0-08154711.hex. Durch diese Art der Bezeichnung lässt sich schon am Namen ablesen, welche Kombination aus Hardware, Software und Datensatz zueinander gehört. Sollte der Fall eintreten, dass ein Datensatz angepasst werden muss, z.B.: fehlende oder falsche CAN-Empfangsbotschaften, wenden Sie sich bitte an den Voith Kundendienst.
| Ab Getriebesoftware-Version D5.8.0.0 können Datensatz-Werte durch EOL-Parameter überlagert werden
| Weiterführende Themen:
Erfahren Sie mehr über: EOL Erfahren Sie mehr über: Download Erfahren Sie mehr über: Funktionssoftware Erfahren Sie mehr über: Das Intel-Hex-Format Erfahren Sie mehr über: Scourcer Erfahren Sie mehr über: ECU-Report Datensatz-Analyse Erfahren Sie mehr über: Boot / Flash-Loader Erfahren Sie mehr über: FAQs Erfahren Sie mehr über: ALADIN Begriffe Erfahren Sie mehr über: Voith Kundendienst Hoch > Übergeordnetes Kapitel © by Voith Turbo GmbH & Co. KG send remarks to joachim.ehleiter@voith.com (electronic department) or r.theilacker@voith.com (electronic department)