# Setup - Registerkarte Adaptionsdaten In der Registerkarte Adaptionsdaten können Sie hinterlegen, ab welchem Druck-Limit eine entsprechende Warnung in den Report-Adaptionsdaten ausgegeben werden soll. Ist ein entsprechend eingestelltes Druck-Limit erreicht bzw. überschritten, so wird in den Adaptionsdaten die Zelle entsprechend rot (Red) bzw. gelb eingefärbt (Amber).
| Grenzen für Ampelfunktion:
> In diesem Bereich können Sie die Druck-Limits hinterlegen, bei denen die Warnsymbole aktiviert werden. Die Einstellung ist unabhängig von Schaltungen und der Motormomenten- bzw. Drehzahlklasse.
| Offset für Ampelfunktion:
> In diesem Bereich können Sie die Aktivierung der Warnsymbole verfeinern. Für jede Schaltungs- bzw. Bremsadaption und Momentenklasse können individuelle Offsets definiert werden. Dabei gilt: Grenzwert = Limit + Offset
| So öffnen Sie das Setup-Fenster:
> | Klicken Sie im ALADIN Hauptfenster auf: Setup > Adaptionsdaten
| So speichern Sie im Setup-Fenster:
> | Klicken Sie im Einstellungs-Fenster auf die Schaltfläche: Exit. Es wird das Dialog-Fenster "ALADIN Setup speichern" angezeigt. Klicken Sie auf Ja, wenn Sie alle Änderungen am Setup übernehmen möchten. Klicken Sie auf Nein, wenn Sie alle Änderungen verwerfen möchten.
| Weiterführende Themen:
Erfahren Sie mehr über: FAQ Erfahren Sie mehr über: User Level Hoch > © by Voith Turbo GmbH & Co. KG send remarks to joachim.ehleiter@voith.com (electronic department) or r.theilacker@voith.com (electronic department)