# Der Boot / Flash-Loader Der Flash-Loader ist Software im Getriebe-Steuergerät, die sich exklusiv um das Laden von Funktionssoftware und Datensätzen kümmert. Er ist somit die Grundvoraussetzung, um ein Getriebe-Steuergerät in Betrieb nehmen zu können. Die Loader-Bezeichnung beginnt mit einem F (für Flash), gefolgt von der Versionsnummer. Es gibt auch Loader-Updates, die zusätzlich zur Version mit '-u' gekennzeichnet sind. Gültige Loader sind:
Getriebe-Steuergerät | Loader |
E300 | F04.04.07-u |
E300.1 | F05.05.03-u |
E300.1 | F05.08.00-u |
| Weiterführende Themen:
Erfahren Sie mehr über: Datensatz Erfahren Sie mehr über: Funktionssoftware Erfahren Sie mehr über: Das Intel-Hex Format Erfahren Sie mehr über: Download Erfahren Sie mehr über: FAQs Erfahren Sie mehr über: ALADIN Begriffe Hoch > [Linkleisten stehen auf dieser Website nicht zur Verfügung] © by Voith Turbo GmbH & Co. KG send remarks to joachim.ehleiter@voith.com (electronic department) or r.theilacker@voith.com (electronic department)