# Verwenden des Fensters - Ölstand-Trenddaten In diesem Fenster werden die Trenddaten der Ölstandsmessung angezeigt.
| Die Trenddatenmessung der Ölstandsmessung befindet sich in der aktuellen Getriebesoftware-Version E300.1-D5.2.0.0 noch in der Entwicklung.
| So öffnen Sie die Ölstand-Trenddaten:
Klicken Sie im Hauptfenster auf: Service > Ölstand. Es werden automatisch alle zugehörigen Daten aus einem angeschlossenen Getriebe-Steuergerät gelesen.
| So löschen Sie die Trenddaten der Ölstandsmessung
Die Trenddaten der Ölstandsmessung dienen der Beobachtung des Ölstandes während der gesamten Getriebelaufzeit. Diese Daten werden nach einem Ölwechsel nicht gelöscht. Um die Trenddaten der Ölstandsmessung dennoch zu löschen, führen Sie einen Reset in der Diagnosefunktion Resetfunktion durch. Wählen Sie hierfür im Hauptfenster: Service > Resetfunktionen > Löschen der Trenddaten der Ölstandsmessung. Für weitere Informationen lesen Sie: Resetfunktionen
| So stoppen Sie die Kommunikation mit dem Getriebe-Steuergerät
> | Klicken Sie auf das Symbol, um die Kommunikation mit dem Getriebe-Steuergerät zu stoppen. Diese Funktion wird nur für Debug-Aufgaben benötigt.
| So starten Sie die Kommunikation mit dem Getriebe-Steuergerät
> | Klicken Sie auf das Symbol, um die Kommunikation mit dem Getriebe-Steuergerät zu starten. Diese Funktion wird nur für Debug-Aufgaben benötigt. Beim Öffnen des Fensters wird automatisch die Kommunikation zum Getriebe-Steuergerät hergestellt. Eine bestehende Kommunikation wird Ihnen durch den Fortschrittsbalken angezeigt.
| Weiterführende Themen:
Erfahren Sie mehr über: Flush Converter Experten-Information Erfahren Sie mehr über: Funktionsweise der Trenddaten der Ölstandsmessung Erfahren Sie mehr über: Kommunikationsprobleme Erfahren Sie mehr über: Resetfunktionen Erfahren Sie mehr über: FAQ Hoch > Übergeordnetes Kapitel © by Voith Turbo GmbH & Co. KG send remarks to joachim.ehleiter@voith.com (electronic department) or r.theilacker@voith.com (electronic department)