# Verwenden des Betriebsdaten-Vergleichs- und Differenz-Report Fensters Betriebsdaten / Kennzahlen einer Teilstrecke Die Betriebsdaten werden während der gesamten Getriebelaufzeit aufgezeichnet und niemals gelöscht. Oftmals ist es aber interessant, nur die Unterschiede zwischen zwei verschiedenen Zeitpunkten aufzuzeigen. Dies wird durch die Report-Differenzbildung erreicht. Ähnlich wie Sie den Tageskilometerzähler im Auto zurücksetzten, erzeugen Sie durch einen Upload ein ECU-File, welches als Startpunkt der Differenzbildung dient. Zu einem späteren Zeitpunkt führen Sie einen weiteren Upload durch und erzeugen ein weiteres ECU-File. ALADIN bietet Ihnen die Möglichkeit, diese beiden Dateien miteinander zu vergleichen und die Unterschiede in einem ECU-Report anzuzeigen. Zusätzlich können Sie einen Vergleichs-Report erstellen lassen, der die Betriebsdaten von zwei ECU-Files gleichzeitig anzeigt.
| Der Differenz-Report enthält ausschließlich die Betriebsdaten und die Kennzahlen. Welche Betriebsdaten unter den verschiedenen User-Level (Zugriffsberechtigungen) angezeigt werden, entnehmen Sie: User Level
| So öffnen / erzeugen Sie einen Differenz-Report:
> Klicken Sie hierzu im Voith Reporter auf: Betriebsdaten-Report. Es öffnet sich das Fenster Betriebsdaten-Vergleichs- und Differenz-Report. Über die Ordner-Symbole können Sie bis zu vier ECU-Files (ECU-Datei A bis D) auswählen. Neben einem ausgewählten ECU-File wird eine Ampel dargestellt.
> | Kein ECU-File ausgewählt
> | Alle ausgewählten ECU-Files sind vom gleichen Fahrzeug. Der Differenz-Report kann erstellt werden.
> | Alle ausgewählten ECU-Files sind von verschiedenen Fahrzeugen. Der Differenz-Report kann erstellt werden.
> | Das ausgewählte ECU-File enthält keine gültigen Informationen. Der Differenz-Report kann nicht erstellt werden.
> Die Ampel-Symbol verfügen über einen Tool-Tip, der erscheint, sobald Sie den Mauszeiger über ein Ampelsymbol bewegen und enthält Basis-Informationen über das ausgewählte ECU-File. Abhängig davon, ob Sie die ECU-Dateien A bis D ausgewählt haben, stehen Ihnen die folgenden Funktionen zur Verfügung:
> Name der: | Symbol: | Funktion: | Symbol: | Funktion: |  | Symbol: | Funktion: | Symbol: | Funktion: |  | Symbol: | Funktion:
> ECU-Datei A |  | Auswahl der ECU-Datei A |  | Erstellt einen ECU-Report über die Betriebsdaten der ECU-Datei A |  |  | Erstellt einen ECU-Differenzreport über die Betriebsdaten der ECU-Dateien A und B. |  | Erstellt einen ECU-Vergleichsreport über die Betriebsdaten der ECU-Dateien A und B. |  |  | Erstellt einen ECU-Vergleichsreport über die Differenzen A-B und C-D.
> ECU-Datei B |  | Auswahl der ECU-Datei B |  | Erstellt einen ECU-Report über die Betriebsdaten der ECU-Datei B
> ECU-Datei C |  | Auswahl der ECU-Datei C |  | Erstellt einen ECU-Report über die Betriebsdaten der ECU-Datei C |  |  | Erstellt einen ECU-Differenzreport über die Betriebsdaten der ECU-Dateien C und D. |  | Erstellt einen ECU-Vergleichsreport über die Betriebsdaten der ECU-Dateien A und B.
> ECU-Datei D |  | Auswahl der ECU-Datei D |  | Erstellt einen ECU-Report über die Betriebsdaten der ECU-Datei D
Sollten Sie nicht alle vier ECU-Dateien A bis D auswählen, so stehen Ihnen nicht alle Funktionen zur Verfügung. Die nicht anwählbaren Funktionen werden in diesem Fall grau hinterlegt.
| Differenz-Report Aufbau:
Der Differenzreport wird im Gegensatz zu einem "normalen" Report in einem Frame angezeigt und beinhaltet nur die Differenzen der Betriebsdaten. Wenn Sie einen Vergleich erstellen, werden die Betriebsdaten von beiden ECU-Files gleichzeitig dargestellt. Anzeigebeispiel: Differenzreport:
| Report Inhalte anpassen:
Über das ALADIN Setup können Sie konfigurieren, welche Inhalte im ECU-Report in welcher Form angezeigt werden. Für weitere Informationen lesen Sie: Setup Report
| Weiterführende Themen:
Erfahren Sie mehr über: Upload Erfahren Sie mehr über: Setup Erfahren Sie mehr über: ECU-Dateien Erfahren Sie mehr über: Report Erfahren Sie mehr über: Kennzahlen Erfahren Sie mehr über: FAQ Hoch > Übergeordnetes Kapitel © by Voith Turbo GmbH & Co. KG send remarks to joachim.ehleiter@voith.com (electronic department) or r.theilacker@voith.com (electronic department)