# Anzeige der Kennzahlen im Report
| Die Kennzahlen enthalten in konzentrierter Form quantitative Informationen über den Fahrzeug- und/oder Getriebeeinsatz. Die Kennzahlen werden aus den Betriebsdaten berechnet, die zur Getriebelaufzeit erfasst und kumuliert werden. Die Berechnung der Kennzahl erfolgt in der Regel bei jedem Fahrzeugstillstand, d.h. am Ende eines jeden Fahrabschnitts und dienen der schnellen Analyse des Fahrzeugeinsatzes (Stillstandszeiten, Kraftstoffverbrauch, Streckenauswertung, etc.).
Für weitere Informationen lesen Sie: Betriebsdaten
| Kennzahlen Report-Inhalte:
> Kennzahlen | Beschreibung / Hinweis | Beispiel |  |
> |  | Wert | Einheit |
> Betriebsstunden | Gesamte Laufzeit des Getriebes (Fahrzeug) | 300 : 22 : 17 | h |
> Gesamtlaufleistung | Gesamte Kilometerleistung des Getriebes (Fahrzeug) | 6843 | km |
> Laufleistung im 1. Gang | Gesamte Kilometerleistung im 1. Gang | 714 | km |
> Laufleistung im 2. Gang | Gesamte Kilometerleistung im 2. Gang | 1263 | km |
> Laufleistung im 3. Gang | Gesamte Kilometerleistung im 3. Gang | 2199 | km |
> Laufleistung im 4. Gang | Gesamte Kilometerleistung im 4. Gang | 2664 | km |
> Anzahl Stopps / km | Liefert Informationen zur Abschätzung von z.B.: Verkehrsdichte, Anzahl Haltestellen, etc. | 1.6 |  |
> Anzahl Bremsungen / km | Liefert Informationen zur Abschätzung von z.B.: Verkehrsdichte, Anzahl Haltestellen, etc. | 3.4 |  |
> Anzahl Schaltungen / km | Liefert Informationen zur Abschätzung von z.B.: Verkehrsdichte, Anzahl Haltestellen, etc. | 8.2 |  |
> Verhältnis Fahrzeit zu Standzeit | z.B. zur Abschätzung Dauer an Haltestellen / Rot-Ampeln | 73.6 | % |
> Anteil aktives Fahrpedal |  | 57.0 | % |
> Anteil aktives Bremspedal | Wie lang wird gebremst (Bezogen auf die Betriebsstunden) | 30 | % |
> Anteil rollendes Fahrzeug | Wie lang rollt das Fahrzeug (kein Bremsen / Gas bezogen auf die Betriebsstunden) | 12.8 | % |
> Durchschnittsgeschwindigkeit (mit Stopps) | Durchschnittsgeschwindigkeit bezogen auf die Gesamtlaufleistung und die Betriebsstunden | 22.6 | km/h |
> Durchschnittsgeschwindigkeit (ohne Stopps) | Durchschnittsgeschwindigkeit, wenn Stoppzeiten abgezogen sind | 30.8 | km/h |
> Durchschnittliche Öltemperatur |  | 83.4 | °C |
> Durchschnittliche Retardertemperatur |  | 93.0 | °C |
> Gesamtanzahl Schaltungen | Alle Schaltvorgänge (Hochschaltungen und Runterschaltungen) | 56843 |  |
> Anzahl 1-2-Schaltungen |  | 15739 |  |
> Anzahl 2-3-Schaltungen |  | 13788 |  |
> Anzahl 3-4-Schaltungen |  | 6764 |  |
> Anzahl Schaltungen / Fahrstunden | Bezogen auf die Gesamtzahl Schaltungen und die Gesamtfahrzeit | 257.2 |  |
> Anteil Retarderbremsungen | Anteil aktiver Retarder bezogen auf alle Bremsvorgänge (alle Bremssysteme) | 84.6 | % |
> Zeitanteile im 1. Gang | Fahrzeit im 1. Gang bezogen auf die Gesamtfahrzeit | 30.7 | % |
> Zeitanteile im 2. Gang | Fahrzeit im 2. Gang bezogen auf die Gesamtfahrzeit | 22.0 | % |
> Zeitanteile im 3. Gang | Fahrzeit im 3. Gang bezogen auf die Gesamtfahrzeit | 26.3 | % |
> Zeitanteile im 4. Gang | Fahrzeit im 4. Gang bezogen auf die Gesamtfahrzeit | 19.5 | % |
> Durchschnittsgeschwindigkeit in Vorwärts | Durchschnittsgeschwindigkeit im Vorwärtsgang inkl. Stoppzeiten | 31.1 | km/h |
> Gesamt-Kraftstoffverbrauch | Bezogen auf die gesamte Getriebe-Lebensdauer. Wenn Sie den Kraftstoffverbrauch für eine bestimmte Zeit / Teilstrecke ermitteln möchten, führen Sie einen Differenzreport durch. | 0.0 | l |
> Öl-Alterungsindex | Für weitere Informationen lesen Sie: Öl-Alterungsindex | 0.2 | % |
| Die Anzeige der Headerdaten:
Die Headerdaten sind Basis- und Korrekturwerte, die für die Berechnung der Betriebsdaten und folglich auch für die Kennzahlen notwendig sind. Für weitere Informationen lesen Sie: Headerdaten
| So passen Sie Report Inhalte an:
Über das ALADIN Setup können Sie konfigurieren, welche Inhalte im ECU-Report, in welcher Form angezeigt werden. Klicken Sie hierfür im Hauptfenster auf: Setup > Report. Für weitere Informationen lesen Sie: Setup Report
| So löschen Sie die Kennzahlen:
Die Kennzahlen sind Teil der der Betriebsdaten und können nur gemeinsam mit den Betriebsdaten gelöscht werden. Betriebsdaten werden über die gesamte Laufzeit des Getriebes kumuliert und werden daher nur im Ausnahmefall gelöscht. Zum Löschen der Betriebsdaten Klicken Sie im Hauptfenster auf: Adjust > Reset > Löschen der Betriebsdaten. Beachten Sie bitte Ihr User Level.
| FAQs zu den Kennzahlen:
Ich habe ein ECU-File ohne Kennzahlen. Wie kann das sein? Wenn Sie über das Fenster Events den Ereignisspeicher gelesen und daraus einen Report erstellt haben, wurden die Betriebsdaten nicht ausgelesen (ECU-File ist nicht vollständig). Führen Sie bitte immer einen Upload durch, um einen vollständigen Report zu erstellen. Warum sind die Kennzahlen auf den ersten 100km so ungenau? Die Berechnung der Kennzahl erfolgt mit Ganzzahlen. Hierdurch wird der Rundungsfehler auf den ersten hundert Kilometern größer als 1%.
| Weiterführende Themen:
Erfahren Sie mehr über: Upload Erfahren Sie mehr über: Headerdaten Erfahren Sie mehr über: Setup Erfahren Sie mehr über: Betriebsdaten Erfahren Sie mehr über: ECU-Files Erfahren Sie mehr über: Ölalterungsindex Erfahren Sie mehr über: Resetfunktionen Erfahren Sie mehr über: User Level Erfahren Sie mehr über: FAQ Erfahren Sie mehr über: Experten Information Betriebsdatenstruktur Hoch > Übergeordnetes Kapitel © by Voith Turbo GmbH & Co. KG send remarks to joachim.ehleiter@voith.com (electronic department) or r.theilacker@voith.com (electronic department)