# Forced Download
> Der Forced-Download wird benötigt, wenn nach dem Laden von Funktionssoftware bzw. Datensatz, die Kommunikation zwischen ALADIN und dem Getriebe-Steuergerät nicht mehr möglich ist. Dieses Problem kann entstehen, wenn eine Funktionssoftware-Version bzw. Datensatz-Version geladen wird, die mit dem verwendeten Getriebe-Steuergerät inkompatibel ist oder wenn die geladenen Hex-Files beschädigt sind. Durch den Forced-Download wird das Getriebe-Steuergerät dazu gezwungen, die bereits im Getriebe-Steuergerät befindliche Funktionssoftware zu ignorieren und den Flash-Loader zu aktivieren. Das Getriebe-Steuergerät erwartet daraufhin einen erneuten Download von Funktionssoftware und Datensatz. Für die Durchführung eines Forced-Download benötigen Sie einen Forced-Download-Stecker.
> | Den Forced-Download-Stecker erhalten Sie unter der Sachnummer 150.00115710. Der Forced-Download-Stecker hat eine Taste, um das Getriebe-Steuergerät in den Forced-Download-Modus zu versetzen sowie eine rote Leuchtdiode für die Statusanzeige.
| So führen Sie einen Forced-Download durch:
> 1 | Schalten Sie die Zündung des Fahrzeuges aus. |
> 2 | Ziehen Sie die Stecker A, B und C am Getriebe-Steuergerät ab. |
> 3 | Stecken Sie den Forced-Download-Stecker in Buchse B |
> 4 | Drücken Sie die Taste am Forced-Download-Stecker und schalten Sie die Zündung bei gedrückter Taste ein. |
> 5 | Lassen sie die Taste los. Die Statusanzeige des Forced-Download-Steckers sollte jetzt mit ca. 1Hz (1 mal pro Sekunde) blinken. Wenn die Statusanzeige dauerhaft dunkel ist oder sehr schnell flackert, ist die Empfangsbereitschaft nicht hergestellt. Schalten Sie in diesem Fall die Zündung aus und wiederholen Sie Schritt 4. |
> 6 | Führen Sie mit ALADIN einen Download von Funktionssoftware und Datensatz durch. |
> 7 | Schalten Sie die Zündung aus und verbinden Sie die Stecker A, B und C wieder mit dem Getriebe-Steuergerät. Sie können das Getriebe jetzt wieder in Betrieb nehmen. |
| Weiterführende Themen:
Erfahren Sie mehr über: Download Erfahren Sie mehr über: Standard Steckerbelegung Erfahren Sie mehr über: Kommunikationsprobleme Erfahren Sie mehr über: Funktionssoftware Erfahren Sie mehr über: Datensatz Erfahren Sie mehr über: Flash-Loader Erfahren Sie mehr über: Fehleranzeige auf Tastenschalter Erfahren Sie mehr über: FAQ Hoch > Übergeordnetes Kapitel © by Voith Turbo GmbH & Co. KG send remarks to joachim.ehleiter@voith.com (electronic department) or r.theilacker@voith.com (electronic department)