> # Verwenden des Fensters Monitors Im Fenster Monitors kann der aktuelle Status aller Sensoren, Magnetventile, digitaler Eingabe- / Ausgabesignale und Bedienelemente in Echtzeit beobachtet werden. Hierfür ist das Fenster Monitors in die folgenden Registerkarten unterteilt:
> Sensoren | Anzeige der Signale / Zustände der Drehzahl und Temperatursensoren im Getriebe
> Drehzahlen | Anzeige der Getriebe- und Fahrzeugdrehzahlen
> Bedienelemente | Anzeige der aktuellen Stellung des Fahrpedals, der Bremsgeber und des Tastenschalters
> Aktoren | Anzeige des aktuellen Zustandes der Magnetventile im Getriebe
> Digital I/O | Anzeige der im Datensatz aktivierten digitalen Signale und deren aktueller Status
> Texte | Anzeige der wichtigsten aktuellen Meldungen
| So öffnen Sie das Monitors-Fenster:
Klicken Sie im Haupt-Fenster auf die Schaltfläche Service und anschließend auf Monitor 1. Es wird automatisch überprüft, ob Kommunikation mit einem angeschlossenen Getriebe-Steuergerät besteht. Sollte keine Kommunikation mit einem Getriebe-Steuergerät möglich sein, so wird dies am unteren rechten Bildrand durch ein dargestellt. Diese Meldung wird ebenso angezeigt, wenn die Kommunikation mit einem angeschlossenen Getriebe-Steuergerät unterbrochen wird. Für Hilfe bei Kommunikationsproblemen lesen Sie: Kommunikationsprobleme Wenn Sie die Kommunikationsprobleme behoben haben, klicken Sie auf "Ja", wenn ALADIN versuchen soll, die Kommunikation mit einem Getriebe-Steuergerät wieder aufzunehmen. Eine bestehende Kommunikation wird Ihnen durch die Fortschrittsanzeige angezeigt.
| Die allgemeine Anzeige in Monitors:
> Die allgemeine Anzeige wird in jeder Registerkarte des Fensters Monitors angezeigt. Oben befinden sich die vier Symbole für:
> Symbol | Beschreibung |
> | Allgemeiner Fehler am Getriebe. |
> | Allgemeiner Fehler am Retarder. |
> | Getriebetemperatur zu hoch. |
> | Retardertemperatur zu hoch. |
> Darunter befindet sich die Echtzeitdarstellung der folgenden Signale:
> Signal | Beschreibung |
> n1 | Motordrehzahl / Getriebe-Eingangsdrehzahl |
> n2 | Getriebeabtriebsdrehzahl |
> n3 | Turbinendrehzahl |
> FP | Fahrpedalstellung |
> BP | Bremspedalstellung |
> Time | Anzeige der Sample time (nur für Debug-Aufgaben) |
| Weiterführende Themen:
Erfahren Sie mehr über: Kommunikations-Probleme Erfahren Sie mehr über: DIWA Baugruppen Erfahren Sie mehr über: FAQ Hoch > Übergeordnetes Kapitel © by Voith Turbo GmbH & Co. KG send remarks to joachim.ehleiter@voith.com (electronic department) or r.theilacker@voith.com (electronic department)