# Template (Vorlagen) Funktionen Mit Hilfe von Templates (Vorlagen) können Sie Servicedaten aus ALADIN auf die lokale Festplatte Ihres Computers speichern und wieder nach ALADIN laden. Templates werden immer in der Datei ServiceTemplate.hex im Ordner "C:\Dokumente und Einstellungen\IhrUserName\Eigene Dateien" gespeichert.
| So verwenden Sie die Funktion Save Template
Klicken Sie im Service Fenster auf die Schaltfläche Save Template. Diese Funktion speichert alle im Moment sichtbaren Einträge aus den Service-Registerkarten Fahrzeug, Motor, Getriebe, Kunde und Service in die Datei ServiceDataTemplate.hex. Eine möglicherweise bereits vorhandene Template-Datei wird überschrieben.
| So verwenden Sie die Funktion Get Template
Klicken Sie im Service Fenster auf die Schaltfläche Get Template. Diese Funktion liest (wenn vorhanden) die Datei ServiceDataTemplate.hex und füllt damit alle Service-Registerkarten.
| Anwender TIPP:
Sie können sich eine persönliche Vorlage mit Ihren Daten als Servicemitarbeiter anlegen (Save Template). Dadurch müssen Sie diese Daten nicht jedes mal neu eingeben, sondern laden mit Get Template die Daten automatisch nach ALADIN. Zudem haben Sie die Möglichkeit, Templates direkt über den Download-Prozess ins Getriebe-Steuergerät zu laden. Hierzu müssen Sie den Download-Hardware-Check im ALADIN Setup deaktivieren oder Ihr Template inklusive Hardwarekennung benennen, z.B: "E300.1-Wunschname.hex".
| Weiterführende Themen:
Erfahren Sie mehr über: Download-Process Erfahren Sie mehr über: Setup Erfahren Sie mehr über: FAQ Hoch > Übergeordnetes Kapitel © by Voith Turbo GmbH & Co. KG send remarks to joachim.ehleiter@voith.com (electronic department) or r.theilacker@voith.com (electronic department)