SP_RET_FDNS_RET_TORQUE_MIN_
|  | Einheit / Wertebereich
|  | Beschreibung
|  | Gültigkeit in Software
Einheit / Wertebereich
Einheit: | Nm
Max. Wert: | 65535
Min. Wert: | 0
Defaultwert: |
Beschreibung Minimales Retardermoment, bei dem noch eine forcierte Rückschaltung im Dauerbremsbetrieb durchgeführt wird. Gültigkeit in Software
ab Version | D2.3.0
bis Version |
© by Voith Turbo GmbH & Co. KG, S. Brunnengräber send remarks to stefan.brunnengraeber@voith.com (documentation department)