SP_DNS_ENGINE_SPEED_MIN_AP4_
|  | Einheit / Wertebereich
|  | Beschreibung
|  | Gültigkeit in Software
Einheit / Wertebereich
Einheit: | rpm
Max. Wert: | 65535
Min. Wert: | 0
Defaultwert: |
Beschreibung Schaltprogramm: Minimale Motordrehzahlen bei denen mit Fahrpedalstufe Vollast 1 eine Rückschaltung ausgelöst wird (Schaltdrehzahlen bei minimaler Fahrzeugverzögerung).
Datensatzwert | Bedeutung
SP_DNS_ENGINE_SPEED_MIN_AP4_[x][0] | Minimale Motordrehzahl für Schaltung 2-1
SP_DNS_ENGINE_SPEED_MIN_AP4_[x][1] | Minimale Motordrehzahl für Schaltung 3-2
SP_DNS_ENGINE_SPEED_MIN_AP4_[x][2] | Minimale Motordrehzahl für Schaltung 4-3
[x]: x ist die Nummer des Schaltprogramms 0 -> Schaltprogramm 1 1 -> Schaltprogramm 2 2 -> Schaltprogramm 3 3 -> Schaltprogramm 4 4 -> Schaltprogramm 5 Gültigkeit in Software
ab Version | D2.4
bis Version |
© by Voith Turbo GmbH & Co. KG, S. Brunnengräber send remarks to stefan.brunnengraeber@voith.com (documentation department)