ADA_RET_RBK_PRESSURE_GRAD3_START_TIME_
|  | Einheit / Wertebereich
|  | Beschreibung
|  | Gültigkeit in Softwareversionen
Einheit / Wertebereich
Einheit: | 10 ms
Max. Wert: | 65535
Min. Wert: | 0
Defaultwert: | -
Beschreibung Wenn die Schaltzeit den Wert in ADA_RET_RBK_PRESSURE_GRAD3_START_TIME_ erreicht wird die zweite Druckrampe aktiviert. Gültigkeit in Softwareversionen
ab Version | E300.1-D5.6.0.0
bis Version |
© by Voith Turbo GmbH & Co. KG, S. Brunnengräber send remarks to stefan.brunnengraeber@voith.com (documentation department)