SP5_TYPE_
|  | Einheit / Wertebereich
|  | Beschreibung
|  | Gültigkeit in Softwareversionen
Einheit / Wertebereich
Einheit: |
Max. Wert: | 17
Min. Wert: | 0
Defaultwert: |
Beschreibung Charakterisierung von Schaltprogramm 5. Die Einteilung Spar/Leistung erfolgt relativ zu den anderen 4 Schaltprogrammen.
Datensatzwert | Bedeutung
0 | Das Schaltprogramm 5 ist nicht verfügbar
1 – 7 | Beschleunigungsabhängiges Schaltprogramm (extrem Spar bis extrem Leistung)
11 – 17 | Schaltprogramm mit festen Schaltpunkten (extrem Spar bis extrem Leistung)
Sonstige | nicht definiert (E300 geht nach ZWANGS_NEUTRAL)
Gültigkeit in Softwareversionen
ab Version | D2.1.0
bis Version |
© by Voith Turbo GmbH & Co. KG, S. Brunnengräber send remarks to stefan.brunnengraeber@voith.com (documentation department)