SP4_DNS_ENGINE_SPEED_MIN_AP6_
|  | Einheit / Wertebereich
|  | Beschreibung
|  | Gültigkeit in Softwareversionen
Einheit / Wertebereich
Einheit: | rpm
Max. Wert: | 65535
Min. Wert: | 0
Defaultwert: |
Beschreibung Schaltprogramm 4: Minimale Motordrehzahlen bei denen mit Fahrpedalstufe Vollast 3 eine Rückschaltung ausgelöst wird (Schaltdrehzahlen bei minimaler Fahrzeugverzögerung).
Datensatzwert | Bedeutung
SP4_DNS_ENGINE_SPEED_MIN_AP6_[0] | Minimale Motordrehzahl für Schaltung 2-1
SP4_DNS_ENGINE_SPEED_MIN_AP6_[1] | Minimale Motordrehzahl für Schaltung 3-2
SP4_DNS_ENGINE_SPEED_MIN_AP6_[2] | Minimale Motordrehzahl für Schaltung 4-3
Gültigkeit in Softwareversionen
ab Version | D2.1.0
bis Version |
© by Voith Turbo GmbH & Co. KG, S. Brunnengräber send remarks to stefan.brunnengraeber@voith.com (documentation department)