Startseite zu Favoriten Seite drucken |

### Reporting - ECU-File Analyse

#### Das Reporting zeigt Ihnen die Diagnosedaten aus einer ECU-Datei (*.ecu) an. Hierdurch erhalten Sie die Fahrzeug-Identifikationsdaten, den Fehlerspeicher, Betriebsdaten und Zugriff auf Kennzahlen, die Ihnen die Beurteilung Ihres Fahrzeug-Zustandes und -Einsatzes erleichtern. Das Reporting ist auch in der Lage verschiedene Fahrzeuge in einer Flotte oder ein ein Fahrzeug zu unterschiedlichen Zeitpunkten zu beurteilen. Hierzu benötigen Sie lediglich die ECU-Files von den verschiedenen Fahrzeugen und zu den entsprechenden Zeitpunkten.

Die Im Reporting verfügbaren Inhalte (z.B. Kennzahlen, Betriebsdaten) als auch Funktionen (Flotte / Differenz) hängen von Ihrer Zugangsberechtigung ab.

Das Reporting erreichen Sie über die Schaltfläche Reporting im ALADIN Hauptfenster.

## ECU-File auswählen

ECU-Files können Sie über drei verschiedene Möglichkeiten öffnen. Über das Ordner-Symbol in der Menüleiste, einen Doppelklick auf ein ECU-File und via Drag&Drop auf den leeren Reporting Bereich.

Zusätzlich haben Sie über die Schaltfläche "Zuletzt verwendete Dateien", einen Schnellzugriff auf Ihre letzten Uploads.

Per Drag&Drop können Sie auch mehrerer ECU-File oder ganze Ordner mit ECU-Files öffnen.
ALADIN erzeugt für jeden Upload in einem ECU-File einen Report. Während ALADIN die Reports erzeugt wird Ihnen der Fortschritt für den aktuellen Report und die Anzahl der verbleibenden Reports angezeigt.
Rechts neben der Anzahl der Jobs befindet sich die Schaltfläche "X" womit Sie die Erzeugung der Reports abbrechen können.

## Die Registerkarten

Für jeden erzeugten Report erhalten Sie eine Registerkarte. Hierdurch reduziert sich der Drag&Drop Bereich auf die leere Fläche neben den Registerkarten.
Sie können eine Registerkarte auch in einem neuen Fenster öffnen. Ziehen Sie hierzu mit gedrückter linker Maustaste eine Registerkarte aus dem Drag&Drop Bereich heraus. Durch ziehen mit der Maus können Sie die Registerkarten auch neu sortieren. Die Rücktransformation von einem Fenster in eine Registerkarte erfolgt durch zurückziehen in den Drag&Drop Bereich. Alternativ können Sie die Schaltfläche mit dem Pfeil im Fenster verwenden.

Über das Registerkarten-Menü können Sie verschiedene Registerkarten schließen und umbenennen. Zusätzlich (wenn in Ihrer Berechtigung verfügbar) können Sie die Reports zu einem Flotten bzw. Differenz-Report hinzufügen.

## Overview - Der schnelle Überblick

Der Overview zeigt Ihnen Ihr aktuelles Fahrzeug, die Anzahl der Einträge im Fehlerspeicher, Kennzahlen wie z.B. die Gesamtlaufleistung und das aktuelle Schaltprogram auf einen Blick. Für eine Detail-Analyse wählen Sie im Reporting einfach das entsprechende Kapitel an.

Beachten Sie, dass die angezeigten Kapitel nicht nur von Ihrer Zugangsberechtigung, sondern auch von ALADIN Einstellungen abhängen.

## Ereignisspeicher / Fehlerspeicher

Den Ereignisspeicher finden Sie im Kapitel Event Memory. Hier werden Ihnen die Einträge des Fehlerspeichers angezeigt. Für jeden Eintrag erhalten Sie so viele Zusatzinformationen wie möglich. Hierzu gehören Fehlerort und Art des Fehlers. Die Mögliche Ursache und durch welche Maßnahme der Fehler behoben werden kann. Sie erhalten auch die Information, ob der Fehler aktuell anliegt oder nicht, wie oft der Fehler bereits aufgetreten ist und wann und unter welchen Bedingungen der Fehler aufgetreten ist.

|  | Wenn verfügbar - erhalten Sie über den Link-Button Reparaturanleitung eine detaillierte Anleitung zur Fehlerbehebung. Sollte keine Anleitung verfügbar sein, ist der Link-Button grau ausgeblendet und kann nicht angeklickt werden.

Im oberen Bereich des Ereignisspeicher wird Ihnen die aktuelle Einstellung des Fehler-Filter angezeigt.

## Vergleichs-Report

Mit dem Vergleichs-Report können Sie verschiedene ECU-Files in Beziehung setzten.

Für den Vergleichs-Report benötigen Sie die entsprechende Berechtigung

Für einen Vergleichs-Report werden zuerst die entsprechenden ECU-Files ausgewählt. Öffnen Sie hierzu die Fahrzeug-Auswahl über die Schaltfläche "Vergleichs-Report".

ECU-Files können Sie über die Schaltflächen im unteren Bereich hinzufügen und wieder entfernen. Sie können ECU-Files auch via Drag&Drop in die Fahrzeug-Auswahl ziehen.
Die ECU-File Auflistung können Sie durch ziehen mit gedrückter linker Maustaste auf ein ECU-File beliebig sortieren. Im späteren Report sind die Fahrzeuge in der gleichen Reihenfolge sortiert.
Über die rechte Maustaste können Sie ein Kontextmenü zum Sortieren nach den häufigsten Kriterien öffnen.

Über die Dreiecksymbol vor jedem ECU-File oder via Doppelklick auf einen Eintrag können Sie in die einzelnen Uploads in einem ECU-File navigieren. Hier haben Sie die Möglichkeit, jedem Upload eine Farbe zuzuordnen und einen Namen für den Report zu vergeben.
Wenn Sie Ihre Auswahl abgeschlossen haben, erzeugen Sie den Vergleichs-Report über die Schaltfläche "Erstellen".

Im Folgenden frägt ALADIN, ob Sie einen statischen oder einen interaktiven Report erzeugen möchten. Der Unterschied zwischen beiden besteht darin, dass Sie im dynamischen Report Fahrzeuge aus Grafiken und Tabellen ausgeblendet werden können. Diese Möglichkeit benötigt deutlich länger in der Erstellung und benötigt mehr Systemleistung für die Anzeige. Für größere Vergleiche empfiehlt sich daher ein statischer Report.

Wenn Sie die Fahrzeug-Übersicht in einem dynamischen Report öffnen, bekommen Sie eine Auflistung aller Fahrzeuge im Vergleichs-Report.

Wenn Sie ein Fahrzeug ein bzw. ausblenden möchten, betätigen Sie die Checkbox in der Zeile "Use" und betätigen Sie anschließen den Aktualisieren-Button. |  |

## Delta-Report

Mit dem Delta-Report können Sie die Differenz zwischen zwei ECU-Files berechnen. Die Differenzberechnung enthält die Betriebsdaten incl. den dazugehörigen Kennzahlen und die Adaptionsdaten. Andere Datenbereiche wie z.B. der Ereignisspeicher sind nicht enthalten.

Für den Delta-Report benötigen Sie die entsprechende Berechtigung

Für einen Delta-Report werden zuerst zwei ECU-Files ausgewählt. Öffnen Sie hierzu die Fahrzeug-Auswahl über die Schaltfläche "Delta Report". Die Reihenfolge der Fahrzeugauswahl spielt keine Rolle. Während der Differenzberechnung sortiert ALADIN die beiden ECU-Files automatisch nach der Laufleistung.

Über die Dreiecksymbol vor jedem ECU-File oder via Doppelklick auf einen Eintrag können Sie in die einzelnen Uploads in einem ECU-File navigieren. Hier haben Sie die Möglichkeit, jedem Upload eine Farbe zuzuordnen und einen Namen für den Report zu vergeben. Wenn Sie Ihre Auswahl abgeschlossen haben, erzeugen Sie den Delta Report über die Schaltfläche "Erstellen".

Alternativ zum Delta-Report können Sie über die Schaltfläche "Delta ECU-File" die Differenzberechnung auch in einem neuen ECU-File abspeichern. Auf diese Weise können Sie z.B. mehrere Differenz-Files in einem Vergleichs-Report vergleichen.

ECU-File VDD-File Ereignislisten ECU-File Export ECU-File Konvertieren