Startseite zu Favoriten Seite drucken |

### Der Datensatz

Die Software im Getriebe-Steuergerät besteht aus drei Teilen: Einer Funktionssoftware, einem Datensatz und einem Boot-Loader. Der Datensatz dient dazu, die Funktionen der Getriebesoftware zu konfigurieren. Im Datensatz werden, z.B: die Schaltprogramme konfiguriert, Berechnungswerte vorgegeben, flexible Ein- / Ausgänge konfiguriert oder CAN-Empfangsbotschaften definiert. Kurz: Die Funktionssoftware bestimmt, wie etwas berechnet wird, der Datensatz enthält Werte für die Berechnung. Ein vollständiger Datensatz umfasst ca. 1000 verschiedene Konfigurations-Variablen. Der vollständige Name für einen Datensatz besteht aus der Kennung der zugehörigen Funktionssoftware, bestehend aus Version und zugehöriger Hardware, einer Datensatzkennung und der Datei-Endung ".hex". Ein Datensatz für die Software E300.1-D5.2.0.0 mit Datensatzkennung "08154711" hätte den Name: E300.1-D5.2.0.0-08154711.hex. Durch diese Art der Bezeichnung lässt sich schon am Namen ablesen, welche Kombination aus Hardware, Software und Datensatz zueinander gehört. Sollte der Fall eintreten, dass ein Datensatz angepasst werden muss, z.B.: fehlende oder falsche CAN-Empfangsbotschaften, wenden Sie sich bitte an den Voith Kundendienst.

Ab Getriebesoftware-Version D5.8.0.0 können Datensatz-Werte durch EOL-Parameter überlagert werden.
Die Funktionssoftware Der Flash-Loader Das Intel Hex Format Download