Startseite zu Favoriten Seite drucken |

### Service - Getriebemonitor

Im Getriebemonitor kann der aktuelle Status aller Sensoren, Magnetventile, digitaler Eingabe- / Ausgabesignale und Bedienelemente in Echtzeit beobachtet werden. Hierfür ist das Fenster Monitors in die folgenden Registerkarten unterteilt:

- Sensoren
- Drehzahlen
- Bedienelemente
- Aktoren
- Digital IO
- Texte

## Gültige Plattformen:

- DIWA.3 via E200
- DIWA.3 via E310
- DIWA.5
- DIWA.6 via KWP
- DIWAhybrid E300.1

Den Getriebemonitor erreichen Sie über die Gruppe Service im Hauptfenster. Anschließend wählen Sie im Service-Menü die Schaltfläche Getriebemonitor.

Der Getriebemonitor wird abhängig von der angeschlossenen ECU angeboten. Ohne Kommunikation steht Ihnen auch keine Funktionen zu Verfügung.

Die Anzeige ändert sich automatisch, nachdem Sie die Kommunikation gestartet haben.
Die Messwerte werden abhängig vom angeschlossenen Steuergerät angezeigt.