Startseite zu Favoriten Seite drucken |

### Service - Tastenschalter

Der abgebildete Tastenschalter zeigt an, ob und welche Taste aktuelle vom Getriebe-Steuergerät als eingetastet erkannt wird. Die eingetastete Taste wird hierbei farbig hinterlegt. Wird kein Tastenschalter erkannt, so sind alle abgebildeten Tasten grau hinterlegt. Sollte ein vorhandener Tastenschalter nicht durch das Getriebe-Steuergerät erkannt werden, führen Sie für eine gezielte Fehlersuche einen Upload durch.

Das Eintasten einer Gangbereichstaste (1, 2, 3, D und R) bedeutet lediglich, dass ein Fahrwunsch vorliegt. Dieser Fahrwunsch wird hier im Fenster angezeigt. Das Getriebe-Steuergerät prüft zusätzlich, ob dieser Fahrwunsch angenommen werden kann. Der reale Tastenschalter verfügt über verschiedene Blinkcodes, die z.B. auf die Verweigerung der Gangannahme hinweisen. Diese Blinkcodes werden im Fenster nicht angezeigt.

## Gültige Plattformen:

- DIWA.3 via E200
- DIWA.3 via E310
- DIWA.5
- DIWA.6 via KWP
- DIWAhybrid E300.1

Den Tastenschalter erreichen Sie über die Gruppe Service im Hauptfenster. Anschließend wählen Sie im Service-Menü die Schaltfläche Tastenschalter.

Der Tastenschalter wird abhängig von der angeschlossenen ECU angeboten. Ohne Kommunikation steht Ihnen auch keine Funktionen zu Verfügung.

Die Anzeige ändert sich automatisch, nachdem Sie die Kommunikation gestartet haben.