Startseite zu Favoriten Seite drucken |

### Bedienkonzept & Navigation

ALADIN 6 unterteil sich in 6 Hauptbereiche.

- Main Area
  In diesem Bereich befinden sich alle Diagnosefunktionen.
- Navigation & Toolbar
  Über die Navigation können Sie zu voherigen Stellen zurückspringen. Tie Toolbar stellt Ihnen abhängig von der gewählten Funktion zusätzliche Funktionen zu Verfügung.
- Trace Window
  Anzeige von Kommunikationsbefehlen zwischen ALADIN und einer angeschlossenen ECU. Es werden zusätzlich Informationen über den Status der Kommunikationsschicht und die entsprechenden Parameter angezeigt.
- Kommunikation
  In diesem Bereich können Sie die Kommunikation mit angeschlossenen Steuergeräten starten und anhalten.
- Hilfesystem
  Das Hilfesystem liefert Ihnen zusätzliche Anleitungen zu ALADIN.

Die Main Area, das Trace Window und das Hilfesystem sind zueinander frei skalierbar. Das Trace Window und das Hilfesystem können aber auch vollständig ausgeblendet werden.
Die Fenster skalieren Sie über die Butoons oberhalb der Kommunikationsleiste, durch Ziehen mit gedrückter linker Maustaste an den Fenstergrenzen oder diverse Shortcuts. Folgende Shortcusts sind verfügbar:

- STRG + H Hilfesystem Ein/Ausblenden
- STRG + T Trace Window Ein/Ausblenden
- STRG + Pfeiltasten Hoch / Runter skaliert das Trace Window
- STRG + Pfeiltasten Links / Rechts skaliert das Hilfefenster

Zoom Funktion

Sie können die Darstellung in ALADIN auf Ihre Wunschgröße zoomen. Dafür gibt es das Zoom Menü oder alternativ die Short-Cuts STRG + und STRG -

Navigation:

Über die Navigations-Pfeile können Sie jeweils eine Seite vor und zurück gehen. Zusätzlich gibt es zwei Home Schaltflächen. Diese führen Sie direkt in die Startansicht zurück.

Startseite

Über die Startseite können Sie zu allen ALADIN Funktionen navigieren.

- Upload - Lesen Sie alle Diagnosedaten aus einem Steuergerät.
- Download - Führen Sie ein Software Update an einem Steuergerät durch.
- Reporting - Visualisiert Ihnen die Diagnosedaten
- Service - Verschiedene Funktionen, für Bedatung, Test und Analyse
- Einstellungen - Konfigurieren Sie ALADIN und die Kommunikation mit dem Steuergerät auf Ihre Bedürfnisse.

Start und Anzeige der Kommunikation:

Der runde Voith Ball zeigt Ihnen an, ob die Kommunikation mit dem Fahrzeug hergestellt ist. Sobald der Ball grün aufleuchtet, steht die Verbindung zum Fahrzeug. Mit einem Klick auf den Ball erhalten Sie zusätzliche Informationen zur aktuellen ECU.

Neben dem Voith Ball befindet sich die Schaltfläche zum starten und stoppen der Kommunikation. Beachten Sie, dass Sie für die Kommunikation ein Voith Interface benötigen.