Startseite zu Favoriten Seite drucken |

### Service - ECU-File nach RIO Konverter

Mit dem Konverter können Sie ALADIN 6 ECU-Files im Format 3 in das alte Format 2 (ALADIN 3) konvertieren. Diese Konvertierung benötigen Sie, um ECU-Files in RIO Grande importieren zu können.

## Gültige Plattformen:

- DIWA.3 via E200
- DIWA.3 via E310
- DIWA.5
- DIWA.6 via KWP
- DIWA.6 via UDS
- VIAB
- DIWAhybrid E300.1
- DIWAhybrid M300

## So öffnen Sie den ECU-File nach RIO Konverter

Den ECU-File nach RIO Konverter erreichen Sie über die Gruppe Service im Hauptfenster. Anschließend wählen Sie im Service-Menü in der Rubrik Hilfsfunktionen die Schaltfläche "ECU-File nach RIO Konverter".

## ECU-Files konvertieren

Für die Konvertierung werden zunächst die ECU-Files ausgewählt. Sie können über die Schaltflächen "Einzelnes ECU-File" oder "Gesamter Ordner" beliebig viele ECU-Files für die Konvertierung auswählen.
Über die Checkbox "Unterordner einschließen" werden bei der Funktion "Gesamter Ordner" auch alle Unterordner durchsucht. Diezu Checkbox müssen Sie aktivieren/deajtivieren, befor Sie die Funktion "Gesamter Ordner" nutzten.
Alternativ können Sie auch ECU-Files via Drag and Drop in die List aufnehmen.

Im nächsten Schritt starten Sie die Konvertierung über die Schaltfläche "Konvertieren". Es öffnet Sie ein "Ordner suchen" Dialog. Wählen Sie hier den Ordner, in dem die konvertierten ECU-Files erstellt werden.

Beachten Sie bitte, wenn Zielordner und Quellverzeichnis gleich sind, werden die orginalen ECU-Files durch die konvertierten überschrieben.

Im Bereich "Output files" werden alle konvertierten ECU-Files angezeigt.

ECU-File