Datensatz Die Datensatzversion ist nicht kompatibel zur Softwareversion
|  | Beschreibung
|  | Auswirkungen auf den Fahrbetrieb
|  | Mögliche Ursachen
|  | Handlungsort
|  | Handlungsanweisung
|  | Setz-Bedingungen des Ereignisses
|  | Prüf-Bedingungen des Ereignisses
|  | Abschließende Funktionskontrolle
Beschreibung Die Datensatzversion ist nicht kompatibel zur Softwareversion. Auswirkungen auf den Fahrbetrieb Die Betriebsfreigabe zur Ansteuerung der Magnetventile wird entzogen (Betriebszustand 'Zwangsneutral'). Kein Fahrbetrieb. Mögliche Ursachen Der geladene Datensatz ist nicht für den Betrieb der geladenen Software geeignet. Die Kennung für die Datensatzversion muss mit der Softwareversion übereinstimmen. Handlungsort Keine Beschreibung verfügbar. Handlungsanweisung Korrekten Datensatz laden. Setz-Bedingungen des Ereignisses Keine Beschreibung verfügbar. Prüf-Bedingungen des Ereignisses Keine Beschreibung verfügbar. Abschließende Funktionskontrolle Wenn nicht eindeutige festgestellt werden kann, welche Komponente defekt ist, sollte versucht werden, den Fehler zu reproduzieren: Die Komponente wieder in das Fahrzeug einbauen. Funktion testen. Nach Behebung der Funktionsstörung müssen folgende Arbeiten durchgeführt werden: Probefahrt mit Funktionskontrolle durchführen. Fehlerspeicher auslesen. Getriebe auf Dichtigkeit prüfen. Abschließende Sichtkontrolle durchführen. Diese Arbeiten sind notwendig, um eine vollständige Funktion des Fahrzeuges zu gewährleisten.
© by Voith Turbo GmbH & Co. KG, S. Brunnengräber send remarks to stefan.brunnengraeber@voith.com (documentation department)