Softwaremodul Identifikationsdaten Ungültiges Datenformat bei Änderung von Identifikationsdaten durch externen Tester
|  | Beschreibung
|  | Auswirkungen auf den Fahrbetrieb
|  | Mögliche Ursachen
|  | Handlungsort
|  | Handlungsanweisung
|  | Setz-Bedingungen des Ereignisses
|  | Prüf-Bedingungen des Ereignisses
|  | Abschließende Funktionskontrolle
Beschreibung Ein externer Tester hat versucht die Identifikationsdaten zu ändern. Die Daten lagen außerhalb des gültigen Datums-Formats (4BCD) Auswirkungen auf den Fahrbetrieb Keine Beschreibung verfügbar. Mögliche Ursachen Keine Beschreibung verfügbar. Handlungsort Keine Beschreibung verfügbar. Handlungsanweisung Das Steuergerät hat den Schreibzugriff verhindert. Es sind keine weiteren Aktionen notwendig. Setz-Bedingungen des Ereignisses Keine Beschreibung verfügbar. Prüf-Bedingungen des Ereignisses Keine Beschreibung verfügbar. Abschließende Funktionskontrolle Wenn nicht eindeutige festgestellt werden kann, welche Komponente defekt ist, sollte versucht werden, den Fehler zu reproduzieren: Die Komponente wieder in das Fahrzeug einbauen. Funktion testen. Nach Behebung der Funktionsstörung müssen folgende Arbeiten durchgeführt werden: Probefahrt mit Funktionskontrolle durchführen. Fehlerspeicher auslesen. Getriebe auf Dichtigkeit prüfen. Abschließende Sichtkontrolle durchführen. Diese Arbeiten sind notwendig, um eine vollständige Funktion des Fahrzeuges zu gewährleisten.
© by Voith Turbo GmbH & Co. KG, S. Brunnengräber send remarks to stefan.brunnengraeber@voith.com (documentation department)