TIM - Transmission Identification Module Getriebedaten: Getriebepumpentyp ist falsch
|  | Beschreibung
|  | Auswirkungen auf den Fahrbetrieb
|  | Mögliche Ursachen
|  | Handlungsort
|  | Handlungsanweisung
|  | Setz-Bedingungen des Ereignisses
|  | Prüf-Bedingungen des Ereignisses
|  | Abschließende Funktionskontrolle
|  | Verwandte Themen
Beschreibung Getriebedaten: Getriebepumpentyp ist falsch. Auswirkungen auf den Fahrbetrieb Die getriebespezifischen Daten sind falsch. Das Fahrzeug fährt ggf. mit der falschen Getriebekonfiguration. Die neu vorgegebene Getriebekonfiguration wurde nicht angenommen. Mögliche Ursachen Der neu vorgegebene Getriebepumpentyp ist falsch. Handlungsort Daten im TIM. Handlungsanweisung Der Getriebepumpentyp muß einem real existierenden Typ entsprechen. Setz-Bedingungen des Ereignisses Keine Beschreibung verfügbar. Prüf-Bedingungen des Ereignisses Keine Beschreibung verfügbar. Abschließende Funktionskontrolle Wenn nicht eindeutig festgestellt werden kann, welche Komponente defekt ist, sollte versucht werden, den Fehler zu reproduzieren: Die Komponente wieder in das Fahrzeug einbauen. Funktion testen. Nach Behebung der Funktionsstörung müssen folgende Arbeiten durchgeführt werden: Probefahrt mit Funktionskontrolle durchführen. Fehlerspeicher auslesen. Getriebe auf Dichtigkeit prüfen. Abschließende Sichtkontrolle durchführen. Diese Arbeiten sind notwendig, um eine vollständige Funktion des Fahrzeuges zu gewährleisten. Verwandte Themen
|  | Kundendienst-Verzeichnis
© by Voith Turbo GmbH & Co. KG, S. Brunnengräber send remarks to stefan.brunnengraeber@voith.com (documentation department)