CAN - Tastenschalter E330 Beim Lesen von Daten vom Tastenschalter wurden andere Daten geliefert, als angefordert wurden
|  | Beschreibung
|  | Auswirkungen auf den Fahrbetrieb
|  | Mögliche Ursachen
|  | Handlungsort
|  | Handlungsanweisung
|  | Setz-Bedingungen des Ereignisses
|  | Prüf-Bedingungen des Ereignisses
|  | Abschließende Funktionskontrolle
Beschreibung Beim Lesen von Daten vom Tastenschalter wurden andere Daten geliefert, als angefordert wurden. Auswirkungen auf den Fahrbetrieb Identifikationsdaten des Tastenschalters möglicherweise fehlerhaft oder nicht verfügbar. Mögliche Ursachen Defekt im CAN-Controller des Tastenschalters oder Getriebe-Steuergeräts. Störung in der CAN-Kommunikation. Softwarefehler im Tastenschalter oder im Getriebe-Steuergerät. Handlungsort Keine Beschreibung verfügbar. Handlungsanweisung Tastenschalter und Getriebe-Steuergerät prüfen. Prüfen ob der Fehler wiederholt auftritt. Getriebe-Steuergerätesoftware tauschen. Kontakt mit Voith aufnehmen. Setz-Bedingungen des Ereignisses Keine Beschreibung verfügbar. Prüf-Bedingungen des Ereignisses Keine Beschreibung verfügbar. Abschließende Funktionskontrolle Wenn nicht eindeutige festgestellt werden kann, welche Komponente defekt ist, sollte versucht werden, den Fehler zu reproduzieren: Die Komponente wieder in das Fahrzeug einbauen. Funktion testen. Nach Behebung der Funktionsstörung müssen folgende Arbeiten durchgeführt werden: Probefahrt mit Funktionskontrolle durchführen. Fehlerspeicher auslesen. Getriebe auf Dichtigkeit prüfen. Abschließende Sichtkontrolle durchführen. Diese Arbeiten sind notwendig, um eine vollständige Funktion des Fahrzeuges zu gewährleisten.
© by Voith Turbo GmbH & Co. KG, S. Brunnengräber send remarks to stefan.brunnengraeber@voith.com (documentation department)