# Verwenden des Fensters Aufnahme Details / Recording Details Das Fenster Aufnahme Details enthält weitere Information über die momentan aktive Messdatei. Die Aufnahme Details enthalten die Registerkarten "Identifikationsdaten, Benutzerdaten, Kommentare und den Fehlerspeicher.
| So öffnen Sie die Recording Details
klicken Sie im Recorder auf: Optionen > Aufnahme Details.
| So beenden Sie die Recording Details
Klicken Sie in den Recording Details auf die Schaltfläche: OK. Hierbei werden alle Änderungen an den Kommentaren und Benutzerdaten in den Recording Details abgespeichert. Wenn Sie Änderungen nicht speichern wollen, beenden Sie das Fenster über die Schaltfläche Abbrechen.
| Die Inhalte der Recording Details:
Die Recording Details enthalten die Registerkarten "ECU Identification", "Benutzerdaten", "Kommentar" und "Fehlerspeicher". In der Registerkarte "Fehlerspeicher" werden die aktuellen Inhalte des Fehlerspeichers (Getriebesteuergerät E200) bzw. des Ereignisspeichers (Getriebesteuergeräte E300 und E300.1) angezeigt. In der Registerkarte "Kommentar" können Sie beliebige Kommentare einfügen. Wenn Sie eine Messdatendatei als E-Mail versenden, werden die Kommentare automatisch als E-Mail Text eingefügt. In der Registerkarte "Identifikationsdaten" werden die Identifikationsdaten der angeschlossenen Steuerung angezeigt. Identifikationsdaten können nicht verändert werden. Weitere Informationen über die Inhalte der Identifikationsdaten entnehmen Sie bitte den entsprechenden Produktbeschreibungen. In der Registerkarte "Benutzerdaten" können Sie Benutzerdaten eintragen. Doppelklicken Sie hierfür auf den Eintrag, den Sie ändern möchten und tragen Sie die gewünschten Werte ein.
| Weiterführende Themen:
Erfahren Sie mehr über: Messvorlagendateien Erfahren Sie mehr über: K-Line-Interfaces Erfahren Sie mehr über: Programm-Einstellungen Hoch > © by Voith Turbo GmbH & Co. KG send remarks to Gottfried.Graf@Voith.com (electronic department) or r.theilacker@voith.com (electronic department)