CAN - Übertragungssystem
– Netzknoten: Besteht aus einem Mikro-Kontroller,
(Steuergerät) CAN-Kontroller und Bustreiber
– Mikro-Kontroller: Steuert den CAN-Kontroller und bearbeitet
Sende- und Empfangsdaten
– CAN-Kontroller: Realisiert den Sende- und Empfangsbetrieb
über den CAN-Bus
– Bustreiber: Senden bzw. Empfangen des Buspegels
– Busleitung: Zweidrahtleitung (verdrillt oder abgeschirmt)
– Busabschluss: Widerstände zur Vermeidung von Reflexionen
– (ohne Abschlusswiderstände ist keine Kommunikation möglich)