SP_ACC_MAX_AT_VEHICLE_SPEED_
|  | Einheit / Wertebereich
|  | Beschreibung
|  | Gültigkeit in Software
Einheit / Wertebereich
Einheit: | 1..5 / 0.01 m/s² / km/h
Max. Wert: | 65535 / 65535 / 65535
Min. Wert: | 0 / 0 / 0
Defaultwert: | ??? / ??? / ???
Beschreibung Vorgabe der Sollbeschleunigung in 9 Fahrzeuggeschwindigkeitsklassen. Achtung: Bis zur Softwareversion E300.1-D5.7.0.0 gibt es fünf Schaltprogramme. Ab Softwareversion E300.1-D5.8.0.0 gibt es sechs Schaltprogramme. Jedes der fünf / sechs Schaltprogramme besitzt eine eigene Kennlinie. Bei aktivierter Funktion „Beschleunigungsbegrenzung“ soll die aktuelle Fahrzeugbeschleunigung nicht über einer vorgegebenen Soll-Fahrzeugbeschleunigungs-Kennlinie liegen. Die Vorgabe der Sollbeschleunigung erfolgt durch den Datensatzwert ACC_MAX_AT_VEHICLE_SPEED_[5][9][2] bzw. ACC_MAX_AT_VEHICLE_SPEED_[6][9][2] . Für 9 Fahrzeuggeschwindigkeitsklassen wird jeweils eine zulässige maximale Fahrzeug-Sollbeschleunigung vorgegeben. Jeder Fahrzeuggeschwindigkeits-Wert repräsentiert den jeweils obersten Geschwindigkeitswert einer Klasse. Der unterste Geschwindigkeitswert der ersten Geschwindigkeitsklasse beträgt demzufolge generell 0 km/h.
Wert | Bedeutung | Einheit
ACC_MAX_AT_VEHICLE_SPEED _[x][0][0] | Kennlinienpunkt 1: Soll-Fahrzeugbeschleunigung | 0.01 m/s²
ACC_MAX_AT_VEHICLE_SPEED _[x][0][1] | Kennlinienpunkt 1: Fahrzeuggeschwindigkeit | km/h
ACC_MAX_AT_VEHICLE_SPEED _[x][1][0] | Kennlinienpunkt 2: Soll-Fahrzeugbeschleunigung | 0.01 m/s²
ACC_MAX_AT_VEHICLE_SPEED _[x][1][1] | Kennlinienpunkt 2: Fahrzeuggeschwindigkeit | km/h
ACC_MAX_AT_VEHICLE_SPEED _[x][2][0] | Kennlinienpunkt 3: Soll-Fahrzeugbeschleunigung | 0.01 m/s²
ACC_MAX_AT_VEHICLE_SPEED _[x][2][1] | Kennlinienpunkt 3: Fahrzeuggeschwindigkeit | km/h
ACC_MAX_AT_VEHICLE_SPEED _[x][3][0] | Kennlinienpunkt 4: Soll-Fahrzeugbeschleunigung | 0.01 m/s²
ACC_MAX_AT_VEHICLE_SPEED _[x][3][1] | Kennlinienpunkt 4: Fahrzeuggeschwindigkeit | km/h
ACC_MAX_AT_VEHICLE_SPEED _[x][4][0] | Kennlinienpunkt 5: Soll-Fahrzeugbeschleunigung | 0.01 m/s²
ACC_MAX_AT_VEHICLE_SPEED _[x][4][1] | Kennlinienpunkt 5: Fahrzeuggeschwindigkeit | km/h
ACC_MAX_AT_VEHICLE_SPEED _[x][5][0] | Kennlinienpunkt 6: Soll-Fahrzeugbeschleunigung | 0.01 m/s²
ACC_MAX_AT_VEHICLE_SPEED _[x][5][1] | Kennlinienpunkt 6: Fahrzeuggeschwindigkeit | km/h
ACC_MAX_AT_VEHICLE_SPEED _[x][6][0] | Kennlinienpunkt 7: Soll-Fahrzeugbeschleunigung | 0.01 m/s²
ACC_MAX_AT_VEHICLE_SPEED _[x][6][1] | Kennlinienpunkt 7: Fahrzeuggeschwindigkeit | km/h
ACC_MAX_AT_VEHICLE_SPEED _[x][7][0] | Kennlinienpunkt 8: Soll-Fahrzeugbeschleunigung | 0.01 m/s²
ACC_MAX_AT_VEHICLE_SPEED _[x][7][1] | Kennlinienpunkt 8: Fahrzeuggeschwindigkeit | km/h
ACC_MAX_AT_VEHICLE_SPEED _[x][8][0] | Kennlinienpunkt 8: Soll-Fahrzeugbeschleunigung | 0.01 m/s²
ACC_MAX_AT_VEHICLE_SPEED _[x][8][1] | Kennlinienpunkt 8: Fahrzeuggeschwindigkeit (größter Wert) | km/h
Gültigkeit in Software
ab Version | E300.1-D5.2.0.0
bis Version |
© by Voith Turbo GmbH & Co. KG, S. Brunnengräber send remarks to stefan.brunnengraeber@voith.com (documentation department)