ENG_CAN_TRQ_LMT_RISE_TIME_AFTER_SHIFT_
|  | Einheit / Wertebereich
|  | Beschreibung
|  | Gültigkeit in Softwareversionen
Einheit / Wertebereich
Einheit: | 10ms
Max. Wert: | 255
Min. Wert: | 0
Defaultwert: | 0
Beschreibung Zeitdauer des Anstiegs des maximal erlaubten Motormoments nach einer Schaltung, d.h. Zeitdauer der linearen Rampe vom Grenzwert während der Schaltung zum Grenzwert im Gang. Gültigkeit in Softwareversionen
ab Version | D2.1.0
bis Version |
© by Voith Turbo GmbH & Co. KG, S. Brunnengräber send remarks to stefan.brunnengraeber@voith.com (documentation department)