ANS_STANDSTILL_OUTSPD_MAX_
|  | Einheit / Wertebereich
|  | Beschreibung
|  | Gültigkeit in Softwareversionen
Einheit / Wertebereich
Einheit: | rpm
Max. Wert: | 255
Min. Wert: | 0
Defaultwert: | keiner
Beschreibung Abtriebsdrehzahl, die für eine Zeit von ANS_STANDSTILL_TIME_MIN_ unterschritten werden muss, bevor der Fahrzeugstillstand erkannt wird. Wenn die Kraftstoffsparfunktion "EK aus bzw. WDA im 1. Gang" aktiv ist, wird diese Abtriebsdrehzahl dynamisch angepasst. Siehe hierzu auch FUEL_RED_UNITS_SP1_ bis FUEL_RED_UNITS_ST_ Gültigkeit in Softwareversionen
ab Version | E300.1-D5.8.0.0
bis Version |
© by Voith Turbo GmbH & Co. KG, S. Brunnengräber send remarks to stefan.brunnengraeber@voith.com (documentation department)