SP_SETUP_CSW_VARIANT_
|  | Einheit / Wertebereich
|  | Beschreibung
|  | Gültigkeit in Software
Einheit / Wertebereich
Einheit: | -
Max. Wert: | 2
Min. Wert: | 0
Defaultwert: | 0
Beschreibung Es wird die KSW-Variante eingestellt, die bei der Auswahl von KSW (Kundensonderwunsch) verwendet wird. Siehe hierzu SP_SETUP_NUMBER_AT_SP_SEL_[3]
Datensatzwert | Bedeutung
0 | KSW-BASP
1 | KSW-SensoTop mit statischen Beschleunigungswerten
2 | KSW-SensoTop mit dynamischen Beschleunigungswerten
Gültigkeit in Software
ab Version | E300.1-D5.8.0.0
bis Version |
© by Voith Turbo GmbH & Co. KG, S. Brunnengräber send remarks to stefan.brunnengraeber@voith.com (documentation department)