SP_EK_OFF_1ST_GEAR_WITHOUT_ANS_OUT_SPEED_MIN_
|  | Einheit / Wertebereich
|  | Beschreibung
|  | Gültigkeit in Software
Einheit / Wertebereich
Einheit: | rpm
Max. Wert: | 65525
Min. Wert: | 0
Defaultwert: | -
Beschreibung Dieser Datensatzparameter hat nur bei aktiver Kraftstoffsparfunktion "EK off / WDA im 1. Gang" eine Bedeutung. Unterhalb dieser im Datensatzparameter angegebenen Abtriebsdrehzahl wird geprüft, ob der Zustand ANS voraussichtlich erreicht werden wird. Wenn ANS nicht erreicht werden wird, wird unterhalb dieser Abtriebsdrehzahl die EK geschlossen. Gültigkeit in Software
ab Version | E300.1-D5.9.1.0
bis Version |
© by Voith Turbo GmbH & Co. KG, S. Brunnengräber send remarks to stefan.brunnengraeber@voith.com (documentation department)