RET_REQUESTED_TORQUE_RANGE_
|  | Einheit / Wertebereich
|  | Beschreibung
|  | Gültigkeit in Softwareversionen
Einheit / Wertebereich
Einheit: | Nm
Max. Wert: |
Min. Wert: |
Defaultwert: |
Beschreibung Die Datensatzkonstante RET_REQUESTED_TORQUE_RANGE_[ ] enthält den anforderbaren Bereich für das Retardermoment in Nm, wobei der Wert RET_REQUESTED_TORQUE_RANGE_[0] das minimal anforderbare Retardermoment und der Wert RET_REQUESTED_TORQUE_RANGE_[1] das maximal anforderbare Retardermoment enthält. Ab E300.1-D5.0.0.0 Ab dieser Softwareversion ist der Datensatzwert abhängig vom Bremselement.
Wert | Bedeutung | Einheit
RET_REQUESTED_TORQUE_RANGE _[0][0] | minimal anforderbare Retardermoment für alle anderen Bremselemente | Nm
RET_REQUESTED_TORQUE_RANGE _[0][1] | maximal anforderbare Retardermoment für alle anderen Bremselemente | Nm
RET_REQUESTED_TORQUE_RANGE _[1][0] | minimal anforderbare Retardermoment für Bremselement T0R0 | Nm
RET_REQUESTED_TORQUE_RANGE _[1][1] | maximal anforderbare Retardermoment für Bremselement T0R0 | Nm
RET_REQUESTED_TORQUE_RANGE _[2][0] | minimal anforderbare Retardermoment für Bremselement T0R2 | Nm
RET_REQUESTED_TORQUE_RANGE _[2][1] | maximal anforderbare Retardermoment für Bremselement T0R2 | Nm
RET_REQUESTED_TORQUE_RANGE _[3][0] | minimal anforderbare Retardermoment für Bremselement T2R0 | Nm
RET_REQUESTED_TORQUE_RANGE _[3][1] | maximal anforderbare Retardermoment für Bremselement T2R0 | Nm
RET_REQUESTED_TORQUE_RANGE _[4][0] | minimal anforderbare Retardermoment für Bremselement T2R2 | Nm
RET_REQUESTED_TORQUE_RANGE _[4][1] | maximal anforderbare Retardermoment für Bremselement T2R2 | Nm
Gültigkeit in Softwareversionen
ab Version | D2.1.0
bis Version |
© by Voith Turbo GmbH & Co. KG, S. Brunnengräber send remarks to stefan.brunnengraeber@voith.com (documentation department)