SP_VEHICLE_ACC_LIMIT_DNS_AP6_
|  | Einheit / Wertebereich
|  | Beschreibung
|  | Gültigkeit in Softwareversionen
Einheit / Wertebereich
Einheit: | 0.01 m/s²
Max. Wert: | 255
Min. Wert: | 0
Defaultwert: |
Beschreibung Bis zu diesen Fahrzeugbeschleunigungswerten werden bei Fahrpedalstufe Vollast Rückschaltungen durchgeführt.
Datensatzwert | Bedeutung
SP_VEHICLE_ACC_LIMIT_DNS_AP6_[0] | Beschleunigungsgrenze im 2. Gang
SP_VEHICLE_ACC_LIMIT_DNS_AP6_[1] | Beschleunigungsgrenze im 3. Gang
SP_VEHICLE_ACC_LIMIT_DNS_AP6_[2] | Beschleunigungsgrenze im 4. Gang
Gültigkeit in Softwareversionen
ab Version | D2.1.0
bis Version |
© by Voith Turbo GmbH & Co. KG, S. Brunnengräber send remarks to stefan.brunnengraeber@voith.com (documentation department)