RET_OFF_SOURCES_
|  | Einheit / Wertebereich
|  | Beschreibung
|  | Gültigkeit in Software
Einheit / Wertebereich
Einheit: | bitcodiert
Max. Wert: | 255
Min. Wert: | 0
Defaultwert: | -
Beschreibung Über die Datensatzkonstante RET_OFF_SOURCES_ werden die Bremsgeber (Sources) eingestellt, die zur Ermittlung der Bremsanforderung nicht herangezogen werden dürfen. Ein Bremsgebertyp wird durch Setzen des zugehörigen Bits deaktiviert. Es können mehrere Bremsgeber gleichzeitig deaktiviert sein.
Gesetztes Bit | Dezimalwert | Bremsgebertyp
0 | 1 | 3-stufiger Handbremsgeber von VOITH
1 | 2 | 3-stufiger Fußbremsgeber von VOITH
2 | 4 | stufenloser Bremsgeber von WABCO
3 | 8 | CAN-Bremsmomentenanforderung in [Nm] (Bremsgeber an CAN-Bus)
4 | 16 | Bremsen via CAN-Pedalstellung in Winkel in [%]
Sonstige |  | nicht definiert
decimal |  |
hexadecimal |  |
binary |  |
Gültigkeit in Software
ab Version | D2.4
bis Version |
© by Voith Turbo GmbH & Co. KG, S. Brunnengräber send remarks to stefan.brunnengraeber@voith.com (documentation department)