RET_ECE13_ SPEED_RANGE_KMPH_
|  | Einheit / Wertebereich
|  | Beschreibung
|  | Gültigkeit in Softwareversionen
Einheit / Wertebereich
Einheit: | km/h
Max. Wert: | 65535
Min. Wert: | 0
Defaultwert: |
Beschreibung ECE13: Europäische Norm für Bremsanlagen Dieser Datensatzwert ist nur relevant für Fahrzeuge mit CAN-Geschwindigkeitssignal. Dieser Datensatzwert gibt die Bandbreite in km/h für den „30 km/h“-TÜV-Punkt an. Beispiel: Bei einer Bandbreite von 8 km/h beträgt die untere Bandgrenze 26 km/h und die obere Bandgrenze 34 km/h. Innerhalb der Bandbreite um den TÜV-Punkt darf die Temperaturabregelung das Bremsmoment nicht unter das Mindestbremsleitungs-Bremsmoment absenken. Zwischen der oberen Bandgrenze und einer um 100 rpm höheren Abtriebsdrehzahl sowie der unteren Bandgrenze und einer um 100 rpm niedrigeren Abtriebsdrehzahl wird linear zwischen dem sich durch die geforderte Mindestbremsleistung RET_ECE_POWER_MIN_ errechneten Bremsmoment und dem Temperaturabregelungs-Bremsmoment übergeblendet. Gültigkeit in Softwareversionen
ab Version | D2.0.0
bis Version |
© by Voith Turbo GmbH & Co. KG, S. Brunnengräber send remarks to stefan.brunnengraeber@voith.com (documentation department)