RET_ON_MINTORQUE_MIN_PC_
|  | Einheit / Wertebereich
|  | Beschreibung
|  | Gültigkeit in Software
Einheit / Wertebereich
Einheit: | %
Max. Wert: | 255
Min. Wert: | 0
Defaultwert: | -
Beschreibung Der Retarder besitzt ein sich änderndes minimales Bremsmoment, d.h. unter den aktuell gegebenen Bedingungen kann der Retarder nicht weniger als mit diesem Moment bremsen. Über den Datensatzwert RET_ON_MINTORQUE_MIN_PC_ kann bestimmt werden, ab wie viel Prozent dieses minimalen Bremsmomentes der Retarder eingelegt werden darf. Gültigkeit in Software
ab Version | E300.1-D5.3.0.0
bis Version |
© by Voith Turbo GmbH & Co. KG, S. Brunnengräber send remarks to stefan.brunnengraeber@voith.com (documentation department)