SP_EK_OFF_1ST_GEAR_BRK_PEDAL_POS_MIN_
|  | Einheit / Wertebereich
|  | Beschreibung
|  | Gültigkeit in Software
Einheit / Wertebereich
Einheit: | %
Max. Wert: | 255
Min. Wert: | 0
Defaultwert: |
Beschreibung Bremspedalstellung in %, ab welcher ggf. die EK geöffnet werden kann bzw. eine Wandlerdruckabsenkung (CONV_CTRL_EKOFF_WR_DUTY_CYC_) erfolgen kann Um diese Funktionalität zu aktivieren, muss die Kraftstoffsparfunktion "EK aus bzw. WDA im 1. Gang" aktiviert sein. Siehe hierzu FUEL_RED_UNITS_SP1_ bis FUEL_RED_UNITS_ST_ Gültigkeit in Software
ab Version | E300.1-D5.8.0.0
bis Version |
© by Voith Turbo GmbH & Co. KG, S. Brunnengräber send remarks to stefan.brunnengraeber@voith.com (documentation department)