SP_ACC_MAX_SETUP_
|  | Einheit / Wertebereich
|  | Beschreibung
|  | Gültigkeit in Softwareversionen
Einheit / Wertebereich
Einheit: | Bitcodiert
Max. Wert: | 1
Min. Wert: | 0
Defaultwert: | -
Beschreibung Datensatzwert zur Konfiguration der Beschleunigungsbegrenzung.
Gesetztes Bit | Dezimalwert | Bedeutung
kein Bit gesetzt | 0 | Zur Berechnung der Fahrzeugbeschleunigung wird eine Hangabtriebskraft von 0 Nm angenommen.
0 | 1 | Zur Berechnung der aktuellen Fahrzeugbeschleunigung wird die Hangabtriebskraft berechnet.
decimal |  |
hexadecimal |  |
binary |  |
Gültigkeit in Softwareversionen
ab Version | E300.1-D5.7.0.0
bis Version |
© by Voith Turbo GmbH & Co. KG, S. Brunnengräber send remarks to stefan.brunnengraeber@voith.com (documentation department)