VEH_WEIGHT_M_ROAD_GRAD_DELTA_MIN_
|  | Einheit / Wertebereich
|  | Beschreibung
|  | Gültigkeit in Software
Einheit / Wertebereich
Einheit: | %
Max. Wert: | 255
Min. Wert: | 0
Defaultwert: | -
Beschreibung Erst ab diesem betragsmäßigen Neigungsunterschied zwischen Luftdruckneigung und dynamisch ermittelter Neigung wird die Fahrzeugmasse geändert / adaptiert. Gültigkeit in Software
ab Version | E300.1-D5.11.0.0
bis Version |
© by Voith Turbo GmbH & Co. KG, S. Brunnengräber send remarks to stefan.brunnengraeber@voith.com (documentation department)