CAN_IES_RET_OUPUT_SPEED_LIMITS_
|  | Einheit / Wertebereich
|  | Beschreibung
|  | Gültigkeit in Software
Einheit / Wertebereich
Einheit: | rpm
Max. Wert: | 65535
Min. Wert: | 0
Defaultwert: | ???
Beschreibung Abtriebsdrehzahlabhängige Begrenzung der gesendeten Retarderhebelstellung für EVO-Bus (Sendebotschaft ID_772).
Datensatzwert | Bedeutung
CAN_IES_RET_OUTPUT_SPEED_LIMITS_[0] | Überschreitet die Abtriebsdrehzahl diesen Wert, so wird auf die Retarderhebelstellung 2 begrenzt.
CAN_IES_RET_OUTPUT_SPEED_LIMITS_[1] | Überschreitet die Abtriebsdrehzahl diesen Wert, so wird auf die Retarderhebelstellung 1 begrenzt.
Gültigkeit in Software
ab Version | E300.1-D5.8.0.0
bis Version |
© by Voith Turbo GmbH & Co. KG, S. Brunnengräber send remarks to stefan.brunnengraeber@voith.com (documentation department)